{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":68,"sheets":["CDKOHSL","说明","100章","200章","300章","400章","600章","700章","800章","900章","汇总表","800-1热水汤主线收费站综合楼 土建","800-2热水汤主线收费站综合楼 采暖工程","800-3热水汤主线收费站综合楼 电气工程","800-4热水汤主线收费站综合楼 给排水工程","800-5热水汤主线收费站综合楼 弱电系统","800-6热水汤主线收费站综合楼 消防工程","800-7热水汤主线收费站锅炉房 土建","800-8热水汤主线收费站锅炉房 采暖工程","800-9热水汤主线收费站锅炉房 电气工程","800-10热水汤主线收费站锅炉房 给排水工程","800-11热水汤主线收费站变电所 土建","800-12热水汤主线收费站变电所 采暖工程","800-13热水汤主线收费站变电所 电气工程","800-14热水汤主线收费站储煤仓 土建","800-15热水汤主线收费站菜窖 土建","800-16热水汤主线收费站菜窖 电气工程","800-17热水汤主线收费站电动伸缩门 土建","800-18热水汤主线收费站消防蓄水池、消防泵房 土建","800-19热水汤主线收费站消防蓄水池泵房 电气工程","800-20热水汤主线收费站消防蓄水池泵房 消防工程","800-21热水汤主线收费站收费大棚 土建","800-22热水汤主线收费站收费大棚 电气工程","800-23热水汤主线收费站围墙 土建","800-24热水汤主线收费站外网 电气工程","800-25热水汤主线收费站外网 给排水工程","800-26热水汤主线收费站外网 热力外网","800-27热水汤主线收费站外网 通讯工程","800-28热水汤主线收费站硬化 土建","800-29新地养护工区、超限超载站综合楼 土建","800-30新地养护工区、超限超载监测站综合楼 采暖工程","800-31新地养护工区、超限超载监测站综合楼 电气工程","800-32新地养护工区、超限超载监测站综合楼 给排水工程","800-33新地养护工区、超限超载监测站综合楼 弱电系统","800-34新地养护工区、超限超载监测站综合楼 消防工程","800-35新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 土建","800-36新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 采暖工程","800-37新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 电气工程","800-38新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 给排水工程","800-39新地养护工区、超限超载监测站变电所 土建","800-40新地养护工区、超限超载监测站变电所 采暖工程","800-41新地养护工区、超限超载监测站变电所 电气工程","800-42新地养护工区、超限超载监测站控制室 土建","800-43新地养护工区、超限超载监测站控制室 采暖工程","800-44新地养护工区、超限超载监测站控制室 电气工程","800-45新地养护工区、超限超载监测站储煤仓 土建","800-46新地养护工区、超限超载监测站菜窖 土建","800-47新地养护工区、超限超载监测站菜窖 电气工程","800-48新地养护工区、超限超载监测站电动伸缩门 土建","800-49新地养护工区超限超载监测站消防蓄水池消防泵房 土建","800-50新地养护工区超限超载监测站消防蓄水池泵房 电气工程","800-51新地养护工区超限超载监测站消防蓄水池泵房 消防工程","800-52新地养护工区超限超载检测站围墙 土建","800-53新地养护工区、超限超载监测站外网 电气工程","800-54新地养护工区、超限超载监测站外网 给排水工程","800-55新地养护工区、超限超载监测站外网 热力外网","800-56新地养护工区、超限超载监测站外网 通讯工程","800-57新地养护工区、超限超载监测站硬化"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":80},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"CDKOHSL","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"说明","index":1,"n_rows":23,"n_cols":1,"rows_kept":23,"flags":["formulas_cached_only"]}
["第五章  工程量清单"]
["    1.工程量清单说明"]
["        1.1 本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。"]
["        1.2本工程量清单应与招标文件中的投标人须知，通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。"]
["        1.3本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，按合同条款第15.4款的规定，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。"]
["        1.4工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。"]
["        1.5对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。"]
["        1.6工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。"]
["        1.7图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延，图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。"]
["     2.投标报价的说明"]
["        2.1工程量清单中的每一子目（有数量）须填入单价或价格，且只允许有一个报价。"]
["        2.2除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险（不含工程一切险和第三方责任险）、税费、利润、房建工程措施费（不含100章中所列子目）等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。"]
["        2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。"]
["        2.4符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。"]
["        2.5承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价或总额价之中。"]
["        2.6工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。"]
["        2.7暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：本项目不予考虑。"]
["    3.计日工说明"]
["    4.其它说明"]
["         4.1建筑工程一切险的投保金额为工程量清单100章至900章的合计金额(除建筑工程一切险和第三者责任险除外)，保险费率为3.0‰；第三者责任险的投保金额为100万元/次，保险费率为4.0‰，事故次数由承包人自行确定，如出现保险事故保险金不足以补偿损失的，应由承包人负责补偿。上述两项保险承包人应以发包人和承包人的共同名义投保。保险费由承包人报价时列入工程量清单100章内。发包人在接到保险单后，将按照保险单的实际费用直接向承包人支付保险费。除上述工程一切险及第三方责任险以外，所投其他保险的保险费均由承包人承担并支付，不在报价中单列。"]
["         4.2为确保将安全施工措施落到实处，招标人按《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通部2007年第1号令)要求设置安全生产费，该项费用按投标控制价上限的1.5%以固定金额形式计入工程量清单100章相应支付子目中。所发生的施工安全生产费用，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。"]
["        4.3本项目房建工程的消防手续及交工后的消防、环保验收工作均由承包人组织完成，其费用包含在相关子目单价中，不另行计量与支付。承包人所采购相关加油设备及材料需经中石油相关部门验收合格后方可使用，由于承包人采购的设备及材料不合格而导致的费用增加，相关风险及增加费用由承包人自行承担。 "]
["        4.4本项目后续的路面技术服务、桩基检测、交安（含机电）检测、桥梁动静载检测、房建（含钢结构大棚）检测等工作由承包人委托第三方检测机构进行检测（或通过招标确定），第三方检测机构不得与承包人存在关联关系且必须经监理人及发包人认可。委托第三方检测机构发生的费用由承包人根据相关取费标准在本项目工程量清单相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再单独支付。"]

{"sheet":"100章","index":2,"n_rows":31,"n_cols":8,"rows_kept":31,"merged":[[1,0,1,5],[2,0,2,5],[30,0,30,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.1 工程量清单表"]
["工程量清单"]
["清单  第100章  总 则"]
["合同段编号：XLZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["101-1","保险费"]
[" -a","按合同条款规定；提供建筑工程一切险","总额",1,0,""]
[" -b","按合同条款规定；提供第三方责任险","次数",null,4000,0,"注意事项：","此项由投标人在数量一栏自行填入次数"]
["101-10","收费系统应用软件（机电工程）","总额",1,null,""]
["102-1","竣工文件（含操作和维修（O&M手册）等）","总额",1,null,""]
["102-2","施工环保费","总额",1,null,""]
["102-3","安全生产费（按投标控制价上限的1.5%计列）","总额",1,null,"","安全生产费用需填入报价，方可显示本章节总价。"]
["103-1","临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护费）",{"$nulls":3},""]
[" -a","施工便道（含运营便道）","总额",1,null,""]
["103-2","临时占地","总额",1,null,""]
["103-3","临时供电设施",{"$nulls":3},""]
[" -a","设施架设、拆除","总额",1,null,""]
[" -b","设施维修","总额",1,null,""]
["103-4","电信设施的提供、维修与拆除","总额",1,null,""]
["103-5","供水与排污设施","总额",1,null,""]
["103-6","临时交通安全设施","总额",1,null,""]
["104-1","承包人驻地建设","总额",1,null,""]
["105-1","施工标准化及信息化建设（按投标控制价上限的1.5%计列）","总额",1,null,""]
[107,"联合设计（机电工程）",{"$nulls":3},""]
["107-2","联合设计（机电工程）","总额",1,null,""]
["107-5","联合设计图纸（6套中文图纸）\n（机电工程）","项",1,null,""]
[108,"工厂测试与监造（机电工程）","总额",1,null,""]
["118-3","调试（含软件、硬件调试）（机电工程）","项",1,null,""]
[124,"技术培训（机电工程）","总额",1,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单 第100章合计  人民币(元) ",{"$nulls":4},""]

{"sheet":"200章","index":3,"n_rows":108,"n_cols":6,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[107,0,107,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第200章 路基"]
["合同段编号：XLZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["202-1","清理与掘除",{"$nulls":3},""]
[" -a","清理现场","m2",670755,null,""]
[" -b","砍伐树木","棵",74816,null,""]
[" -c","挖除树根","棵",74816,null,""]
[" -d","清理建筑及生活垃圾","m3",2774,null,""]
["202-2","挖除旧路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","水泥混凝土路面，厚200mm","m2",650,null,""]
[" -b","铣刨沥青混凝土路面，厚40mm","m2",121640,null,""]
[" -c","铣刨沥青混凝土路面，厚100mm","m2",6632,null,""]
[" -d","铣刨石灰稳定砂砾，厚200mm","m2",126253,null,""]
["202-3","拆除结构物",{"$nulls":3},""]
[" -a","钢筋混凝土结构","m3",249,null,""]
[" -b","混凝土结构","m3",1338,null,""]
[" -c","砖、石及其他砌体结构","m3",27641,null,""]
[" -d","混凝土预制块","m3",1196,null,""]
["203-1","路基挖方",{"$nulls":3},""]
[" -a","挖土方","m3",2761005,null,""]
[" -b","挖石方","m3",1511199,null,""]
[" -c","挖除非适用材料","m3",449382,null,""]
["203-3","清理土方","m3",106141,null,""]
["204-1","路基填筑（包括填前压实）",{"$nulls":3},""]
[" -b","利用土方","m3",878228,null,""]
[" -c","利用石方","m3",231748,null,""]
[" -e","借土填方","m3",624834,null,""]
[" -g","结构物台背回填砂砾","m3",180976,null,""]
[" -h","锥坡及台前溜坡、围墙填砂砾","m3",12776,null,""]
[" -i","片石边坡码砌","m3",12217,null,""]
["205-1","软土地基处理",{"$nulls":3},""]
[" -b","换填砂砾","m3",852118,null,""]
[" -c","换填碎石土","m3",545538,null,""]
[" -l","土工格栅","m2",717898,null,""]
[" -o","翻松碾压土方","m3",137987,null,""]
[" -p","冲击碾压","m2",1198591,null,""]
["207-1","边沟",{"$nulls":3},""]
[" -a","C25混凝土预制块，有盖板，矩形：深60cm，宽60cm","m",9401,null,""]
[" -b","C25混凝土预制块，有盖板，矩形：深60cm，宽80cm","m",4794,null,""]
[" -c","C25混凝土预制块，矩形：深60cm，宽60cm","m",331,null,""]
[" -d","C25混凝土预制块，矩形：深60cm，宽80cm","m",342,null,""]
[" -e","C25混凝土预制块，浅碟形：深20cm，底宽160cm","m",19382,null,""]
[" -f","C25混凝土预制块，浅碟形：深20cm，底宽180cm","m",2094,null,""]
[" -g","C25混凝土预制块，浅碟形：深20cm，底宽200cm","m",1252,null,""]
[" -h","C25混凝土预制块，浅碟形：深20cm，底宽220cm","m",9038,null,""]
["207-2","排水沟",{"$nulls":3},""]
[" -a","C25混凝土预制块，矩形：深60cm，宽40cm","m",12011,null,""]
[" -b","C25混凝土预制块，矩形：深60cm，宽60cm","m",5584,null,""]
[" -c","C25混凝土预制块，矩形：深60cm，宽80cm","m",1479,null,""]
[" -d","M10浆砌片石，加固梯形：上底300cm，下底200cm，深60cm","m",180,null,""]
[" -e","M10浆砌片石，加固梯形：上底350cm，下底250cm，深100cm","m",266,null,""]
[" -f","M10浆砌片石，加固梯形：上底420cm，下底320cm，深250cm","m",442,null,""]
[" -g","M10浆砌片石，加固梯形：上底460cm，下底360cm，深250cm","m",71,null,""]
[" -h","M10浆砌片石，加固梯形：上底560cm，下底360cm，深250cm","m",170,null,""]
[" -i","M10浆砌片石，加固梯形：上底600cm，下底400cm，深250cm","m",353,null,""]
[" -j","M10浆砌片石，填方平台排水沟","m",494,null,""]
[" -k","C25混凝土预制块，挖方平台排水沟","m",18322,null,""]
[" -l","M10浆砌片石，梯形：深80cm，底宽60cm","m",1040,null,""]
[" -m","M10浆砌片石，矩形：深100cm，底宽100cm","m",200,null,""]
["207-3","截水沟",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石，梯形：底宽40cm，深60cm","m",13706,null,""]
[" -b","M10浆砌片石，梯形：底宽60cm，深60cm","m",1815,null,""]
[" -c","土质截水沟，圆弧形：上底宽200cm，深100cm","m",5864,null,""]
["207-4","急流槽",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",24018.6,null,""]
[" -b","现浇C25混凝土","m3",35.4,null,""]
[" -c","预制C25混凝土块","m3",1249.8,null,""]
[" -d","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",95728,null,""]
["208-1","植物护坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","播撒草籽","m2",547947,null,""]
[" -d","穴栽防护","棵",58040,null,""]
["208-3","浆砌片石护坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","拱形骨架护坡，M10浆砌片石","m3",4256.5,null,""]
[" -c","满砌护坡，M10浆砌片石","m3",23307.3,null,""]
["208-4","预制混凝土块护坡",{"$nulls":3},""]
[" -b","拱形骨架护坡，C25混凝土","m3",3928.3,null,""]
["208-8","主动防护网","m2",110593,null,""]
["209-1","砌体挡土墙",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",7076.4,null,""]
["209-4","挡水墙、迎水墙",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",3260.5,null,""]
["209-5","路肩墙",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",37019.9,null,""]
[" -b","墙背回填砂砾","m3",24888,null,""]
[" -c","现浇C30混凝土护栏座","m3",464.3,null,""]
[" -d","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",86849,null,""]
["215-1","河床铺砌",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",4158.6,null,""]
["215-4","导流坝",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",3008,null,""]
[" -b","填土","m3",14693,null,""]
["215-5","锥坡、溜坡",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",5162.1,null,""]
["215-6","人行踏步",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",992,null,""]
[" -b","C25混凝土预制块","m3",193,null,""]
["215-7","溢水池",{"$nulls":3},""]
[" -a","M10浆砌片石","m3",62,null,""]
["215-8","石笼","m3",4760.5,null,""]
["216-1","改移线外地埋管","m",300,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第200章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"300章","index":4,"n_rows":65,"n_cols":6,"rows_kept":65,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[64,0,64,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第300章 路面"]
["合同段编号：XLZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["302-1","碎石土垫层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",1856,null,""]
["302-2","砂砾垫层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚150mm","m2",2994,null,""]
[" -b","厚200mm","m2",208397,null,""]
["304-1","水泥稳定级配碎石底基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",1561558,null,""]
["304-3","水泥稳定级配碎石基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",1494559,null,""]
["304-4","水泥稳定级配砂砾基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",57248,null,""]
["306-6","级配砂砾基层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚150mm","m2",2994,null,""]
["308-1","透层","m2",1535059,null,""]
["308-2","黏层","m2",1296837,null,""]
["309-1","细粒式沥青混凝土",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚40mm","m2",28007,null,""]
[" -b","厚50mm","m2",45170,null,""]
["310-2","下封层","m2",144100,null,""]
["311-1","细粒式改性沥青混合料路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚40mm","m2",1296837,null,""]
[" -b","厚50mm","m2",129532,null,""]
["311-2","中粒式改性沥青混合料路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚60mm","m2",1296837,null,""]
["312-1","水泥混凝土面板",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）","m2",7632,null,""]
[" -b","厚280mm（混凝土弯拉强度5.0MPa）","m2",11600,null,""]
["312-2","钢筋 ",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",76307,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",15341,null,""]
["312-3","C30混凝土过渡板","m3",33.6,null,""]
["313-1","培路肩",{"$nulls":3},""]
[" -a","培土","m3",34078,null,""]
[" -b","培砂砾","m3",19,null,""]
["313-2","中央分隔带",{"$nulls":3},""]
[" -a","回填土","m3",28942,null,""]
[" -b","回填砂砾","m3",11230,null,""]
[" -c","现浇C25混凝土","m3",578.8,null,""]
["313-4","混凝土预制块加固土路肩",{"$nulls":3},""]
[" -a","C25混凝土","m3",7051.8,null,""]
[" -b","C30混凝土","m3",980,null,""]
["313-5","混凝土预制块缘石",{"$nulls":3},""]
[" -a","C25混凝土","m3",1216.1,null,""]
["313-6","花岗岩路缘石","m3",4083.3,null,""]
["314-8","过水槽","m",10612,null,""]
["315-1","避险车道",{"$nulls":3},""]
[" -a","豆砾石面层，厚500mm","m2",1434,null,""]
[" -b","C30混凝土救险锚栓","m3",60.3,null,""]
[" -c","砂袋","m3",120,null,""]
["315-2","风化碎石磨耗层",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚30mm","m2",330,null,""]
["315-3","砂砾路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","厚200mm","m2",54167,null,""]
["315-4","过水路面",{"$nulls":3},""]
[" -a","路面宽6.5m","m",100,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第300章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"400章","index":5,"n_rows":105,"n_cols":6,"rows_kept":105,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[104,0,104,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第400章 桥梁、涵洞"]
["合同段编号：XLZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["403-1","基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉柱、沉井等)",{"$nulls":3},""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",215099,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",1026966,null,""]
["403-2","下部结构钢筋",null,0,null,""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",186025,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",943314,null,""]
["403-3","上部结构钢筋",null,0,null,""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",252544,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",1472391,null,""]
[" -c","D10冷轧带肋钢筋焊接网","kg",73344,null,""]
["403-4","附属结构钢筋",null,0,null,""]
[" -a","光圆钢筋（HPB235、HPB300）","kg",31769,null,""]
[" -b","带肋钢筋（HRB335、HRB400）","kg",956076,null,""]
["404-1","干处挖土方","m3",42884,null,""]
["404-2","水下挖土方","m3",1466,null,""]
["404-3","干处挖石方","m3",119,null,""]
["405-1","钻孔灌注桩",null,0,null,""]
[" -a","桩径1.2m","m",5919,null,""]
[" -b","桩径1.5m","m",1304,null,""]
["410-1","混凝土基础（包括支撑梁、桩基承台；但不包括桩基）",null,0,null,""]
[" -a","C25混凝土支撑梁","m3",73,null,""]
[" -b","C30混凝土支撑梁","m3",356.8,null,""]
[" -c","C30混凝土系梁","m3",158.6,null,""]
[" -d","C30混凝土承台","m3",2046.6,null,""]
[" -e","C30混凝土扩大基础","m3",2899.3,null,""]
["410-2","混凝土下部结构",null,0,null,""]
[" -a","C30混凝土薄壁台身","m3",2838.1,null,""]
[" -b","C35混凝土盖梁、挡块","m3",2316.5,null,""]
[" -c","C35混凝土墩台帽、挡块","m3",803.1,null,""]
[" -d","C35混凝土柱式墩身","m3",574.4,null,""]
[" -e","C35混凝土肋板台身","m3",704.4,null,""]
[" -f","C35混凝土耳背墙","m3",562.6,null,""]
["410-3","现浇混凝土上部结构",null,0,null,""]
[" -a","C35防水混凝土现浇板","m3",1640,null,""]
["410-5","上部结构现浇整体化混凝土",null,0,null,""]
[" -a","C50混凝土绞缝","m3",449.6,null,""]
[" -b","C50混凝土现浇桥面板、横梁","m3",256.9,null,""]
["410-6","现浇混凝土附属结构",null,0,null,""]
[" -a","C20混凝土垫层","m3",1523.1,null,""]
[" -b","C30混凝土搭板","m3",3114.2,null,""]
[" -c","C40混凝土护栏","m3",1109.7,null,""]
[" -d","C40混凝土垫石","m3",55,null,""]
["411-2","先张法预应力钢绞线",null,0,null,""]
[" -a","Φs15.2","kg",117567,null,""]
["411-5","后张法预应力钢绞线",null,0,null,""]
[" -a","Φs15.2","kg",69315,null,""]
["411-8","预制预应力混凝土上部结构",null,0,null,""]
[" -a","C50混凝土空心板","m3",3764.8,null,""]
[" -b","C50混凝土箱梁","m3",2171,null,""]
["415-2","水泥混凝土桥面铺装",null,0,null,""]
[" -a","C30防水混凝土，厚80mm-136.25mm","m2",240,null,""]
[" -b","C50混凝土，厚100mm","m2",17011,null,""]
[" -c","C50防水混凝土，厚140mm","m2",480,null,""]
["415-3","防水层","m2",18300,null,""]
["416-1","板式橡胶支座",null,0,null,""]
[" -a","厚10mm","m2",1072,null,""]
["416-2","圆形板式橡胶支座",null,0,null,""]
[" -a","GYZ200×42（NR）","个",1692,null,""]
[" -b","GYZ200×44（NR）","个",96,null,""]
[" -c","GYZ200×56（NR）","个",576,null,""]
[" -d","GYZ450×99（NR）","个",120,null,""]
[" -e","GYZF4300×65（NR）","个",80,null,""]
["417-2","模数式伸缩装置",null,0,null,""]
[" -a","40型","m",139.3,null,""]
[" -b","60型","m",465.2,null,""]
[" -c","80型","m",151.9,null,""]
["419-1","单孔钢筋混凝土圆管涵",null,0,null,""]
[" -a","Φ1.0m","m",391,null,""]
[" -b","Φ1.5m","m",1609.08,null,""]
["419-4","双孔波纹管涵",null,0,null,""]
[" -a","Φ3.0m","m",97.38,null,""]
["419-5","单孔铸铁管涵",null,0,null,""]
[" -a","Φ0.5m","m",185.44,null,""]
["420-1","钢筋混凝土明板涵",null,0,null,""]
[" -a","1-2.0m×1.01m","m",24.5,null,""]
[" -b","1-2.0m×1.25m","m",12,null,""]
[" -c","1-2.0m×1.33m","m",24.5,null,""]
[" -d","1-2.0m×1.35m","m",24.5,null,""]
[" -e","1-2.0m×1.4m","m",28.29,null,""]
[" -f","1-2.0m×1.45m","m",25.36,null,""]
[" -g","1-2.0m×2.07m","m",12,null,""]
[" -h","1-4.0m×0.65m","m",28.29,null,""]
[" -i","1-4.0m×1.02m","m",38.36,null,""]
[" -j","1-4.0m×1.36m","m",13.86,null,""]
[" -k","1-4.0m×1.5m","m",24.5,null,""]
["420-3","钢筋混凝土盖板通道涵",null,0,null,""]
[" -a","1-4.0m×2.0m","m",43.71,null,""]
[" -b","1-4.0m×2.5m","m",60.21,null,""]
[" -c","1-4.0m×3.2m","m",217.98,null,""]
[" -d","1-4.0m×3.5m","m",41.25,null,""]
["420-5","钢筋混凝土暗板涵",null,0,null,""]
[" -a","1-2.0m×2.0m","m",323.36,null,""]
[" -b","1-2.0m×2.5m","m",217.36,null,""]
[" -c","1-4.0m×2.0m","m",262.55,null,""]
[" -d","1-4.0m×2.5m","m",285.02,null,""]
[" -e","1-4.0m×3.2m","m",48.75,null,""]
[" -f","1-4.0m×3.5m","m",242.59,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第400章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"600章","index":6,"n_rows":125,"n_cols":6,"rows_kept":125,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[124,0,124,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第600章 安全设施"]
["合同段编号：XLZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["602-2","路侧护栏",{"$nulls":3},""]
[" -a","AT1-2","m",1884,null,""]
[" -b","AT1-3","m",300,null,""]
[" -c","AT2","m",1872,null,""]
[" -d","AT2-2","m",312,null,""]
[" -e","BT-1-1","m",644,null,""]
[" -f","BT-1-2","m",84,null,""]
[" -g","DT-1","m",16,null,""]
[" -h","Gr-A-2B2","m",460,null,""]
[" -i","Gr-A-2C","m",64,null,""]
[" -j","Gr-A-2E","m",2006,null,""]
[" -k","Gr-A-4E","m",55987,null,""]
[" -l","Gr-SA-3E","m",164,null,""]
[" -m","Gr-SB-2C","m",20,null,""]
[" -n","Gr-SB-2E","m",5476,null,""]
[" -o","Gr-SB-2E（立柱加深）","m",596,null,""]
[" -p","GT-1","m",396,null,""]
["602-3","中央分隔带护栏",null,0,null,""]
[" -a","CT-1","m",1560,null,""]
[" -b","GT-2","m",288,null,""]
[" -c","BT-1-3","m",728,null,""]
[" -d","Gr-Am-2B2","m",366,null,""]
[" -e","Gr-Am-2C","m",64,null,""]
[" -f","Gr-Am-2E","m",878,null,""]
[" -g","Gr-Am-4E","m",112086,null,""]
[" -h","Gr-SBm-2E","m",720,null,""]
[" -i","隔离护栏","m",240,null,""]
["602-8","护栏柱","根",24,null,""]
["603-4","焊接网隔离栅",null,0,null,""]
[" -a","F-Ww-C","m",9314,null,""]
["603-5","桥上防护网",null,0,null,""]
[" -a","Bf-Em-B1","m",96,null,""]
[" -b","水平护网","m",48,null,""]
[" -c","防抛网","m",128,null,""]
["604-1","单柱式交通标志",null,0,null,""]
[" -a","△1100","个",144,null,""]
[" -b","Φ1000","个",41,null,""]
[" -c","□900×1200","个",1,null,""]
[" -d","□1000×1000","个",4,null,""]
[" -e","□1400×2300","个",4,null,""]
[" -f","□1800×2800","个",6,null,""]
[" -g","Φ800+□800×500","个",3,null,""]
[" -h","Φ1000+△1100","个",36,null,""]
[" -i","Φ1000+□1000×600","个",4,null,""]
[" -j","Φ1000+□1300×600","个",22,null,""]
[" -k","△1100+□1100×600","个",17,null,""]
[" -l","Φ800+八边形800","个",47,null,""]
[" -m","八边形800+□800×500","个",78,null,""]
["604-2","双柱式交通标志",null,0,null,""]
[" -a","□2800×1400","个",108,null,""]
[" -b","□2800×1600","个",216,null,""]
[" -c","□3250×4200","个",3,null,""]
[" -d","□3500×4300","个",6,null,""]
[" -e","□3600×2800","个",14,null,""]
[" -f","□3900×3000","个",2,null,""]
[" -g","□4000×4800","个",11,null,""]
[" -h","□4200×3200","个",4,null,""]
[" -i","□4200×3600","个",4,null,""]
[" -j","□4300×1500","个",2,null,""]
[" -k","□4300×1700","个",10,null,""]
[" -l","□4300×3200","个",12,null,""]
[" -m","□4300×3400","个",1,null,""]
[" -n","□4300×3600","个",12,null,""]
[" -o","□4300×3800","个",1,null,""]
[" -p","□4400×4800","个",6,null,""]
[" -q","□4500×2200","个",1,null,""]
[" -r","□4500×2700","个",1,null,""]
[" -s","□4600×3400","个",5,null,""]
[" -t","□4600×3500","个",2,null,""]
[" -u","□4600×3800","个",7,null,""]
[" -v","□4700×3500","个",1,null,""]
[" -w","□4700×3800","个",2,null,""]
[" -x","□4800×1700","个",1,null,""]
[" -y","□4800×3200","个",6,null,""]
[" -z","□4800×3600","个",7,null,""]
[" -aa","□5000×2600","个",2,null,""]
[" -ab","□5200×3500","个",2,null,""]
[" -ac","□5200×3800","个",2,null,""]
[" -ad","□4200×3000＋□4200×1000","个",2,null,""]
["604-4","门架式交通标志",null,0,null,""]
[" -a","2-Φ1000","个",2,null,""]
[" -b","3-□3200×3200","个",7,null,""]
["604-5","单悬臂式交通标志",null,0,null,""]
[" -a","□2500×2500","个",5,null,""]
[" -b","□2900×2200","个",3,null,""]
[" -c","□3000×3000","个",1,null,""]
[" -d","□2500×2500+Φ1000+□1000×600","个",1,null,""]
[" -e","□4000×2200","个",1,null,""]
["604-7","悬挂式交通标志",null,0,null,""]
[" -a","Φ1000","个",18,null,""]
[" -b","□320×520","个",24,null,""]
["604-8","里程牌","个",144,null,""]
["604-9","公路界碑","个",730,null,""]
["604-10","百米标",null,0,null,""]
[" -a","A型","个",620,null,""]
[" -b","B型","个",16,null,""]
[" -c","C型","个",642,null,""]
["604-11","防撞桶","个",25,null,""]
["604-12","道口标柱","个",968,null,""]
["604-13","红绿灯","套",4,null,""]
["604-14","黄闪灯","套",23,null,""]
["605-1","路面标线",null,0,null,""]
[" -a","热熔标线","m2",76507,null,""]
[" -b","振动标线","m2",8066,null,""]
["605-6","轮廓标",null,0,null,""]
[" -a","De-Rby-At1","个",4968,null,""]
[" -b","De-Rby-At2","个",118,null,""]
[" -c","De-Rbw-At1","个",2687,null,""]
[" -d","De-Rbw-At1-1","个",426,null,""]
[" -e","De-Rbw-At2","个",118,null,""]
[" -f","De-Rbw-E","个",2522,null,""]
[" -g","De-Rbw-E-1","个",273,null,""]
["605-7","立面标记","m2",49,null,""]
["605-9","收费岛反光膜","m2",472,null,""]
["605-10","橡胶减速带","m",1180,null,""]
["606-2","防眩网",null,0,null,""]
[" -a","Gs-N-C","m",51951,null,""]
[" -b","Gs-N-Gw","m",790,null,""]
[" -c","Gs-N-Gr","m",146,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第600章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"700章","index":7,"n_rows":25,"n_cols":6,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第700章 绿化及环境保护设施"]
["合同段编号：XLZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单价","合价"]
["703-1","撒播草种","m2",203928,null,""]
["704-1","人工种植乔木",{"$nulls":3},""]
[" -a","垂柳（胸径4-5cm）","株",29423,null,""]
["706-4","隔声窗","m2",4392,null,""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第700章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"800章","index":8,"n_rows":30,"n_cols":6,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[1,0,1,5],[28,0,28,4],[29,0,29,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第800章 房建工程"]
["合同段编号：XLZCB",{"$nulls":4},"货币单位：人民币元"]
[" 序号","单位工程名称","单 位","数 量","单价","合价"]
["房建工程（热水汤主线收费站）"]
[1,"综合楼","m2",866.91,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[2,"锅炉房","m2",{"v":190,"d":"190.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[3,"变电所","m2",98.77,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[4,"储煤仓","处",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[5,"菜窖","处",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[6,"电动伸缩门","处",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[7,"消防泵房、消防蓄水池","处",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[8,"收费大棚","m2",{"v":985,"d":"985.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[9,"围墙","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[10,"外网工程","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[11,"场区硬化工程","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
["房建工程（新地养护工区、超限超载检测站）"]
[1,"综合楼","m2",866.91,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[2,"锅炉房","m2",{"v":190,"d":"190.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[3,"变电所","m2",98.77,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[4,"控制室","m2",52.19,{"v":0,"d":"0.00"},0]
[5,"储煤仓","处",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[6,"菜窖","处",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[7,"电动伸缩门","处",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[8,"消防泵房、消防蓄水池","处",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[9,"围墙","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[10,"外网工程","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
[11,"场区硬化工程","项",{"v":1,"d":"1.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0]
["清单  第800章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]
["说明：本表中合价金额由各《分部分项工程量清单》（1～57表）中汇总合价组成，承包人只需填写各《分部分项工程量清单》（1～57表）中综合单价金额，本表中各项数据会自动生成。"]

{"sheet":"900章","index":9,"n_rows":162,"n_cols":7,"rows_kept":162,"merged":[[0,0,0,6],[1,0,1,6],[161,0,161,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["工程量清单"]
["清单  第900章 机电工程"]
["合同段编号：XLZCB",{"$nulls":5},"货币单位：人民币元"]
["子目号","子  目  名  称","单 位","数 量","单 价","合 价","备 注"]
[9202,"系统使用的非接触IC卡",{"$nulls":3},""]
["9202-1","非接触式IC卡","张",200,null,"","带IC卡盒"]
["9202-2","非接触IC卡读写器","台",11,null,""]
[9203,"车道设备",{"$nulls":3},""]
["9203-2","专用键盘","套",9,null,"","定制，符合内蒙古高速公路联网收费要求"]
["9203-3","显示器","台",9,null,""]
["9203-4","车道控制机","台",9,null,"","含硬件视频捕捉卡、字符叠加器、IO接口面板"]
["9203-5","车辆检测器","套",9,null,""]
["9203-6","自动栏杆","套",9,null,"","普通车道臂长3.0m，超宽车道臂长4.0m"]
["9203-7","雨棚信号灯","套",8,null,"","含安装支架附件等"]
["9203-8","雨棚禁行灯","套",8,null,"","含安装支架附件等"]
["9203-9","费额显示器（含语音报价器、声光报警灯、通行信号灯）","套",9,null,"","具有声响和闪光报警功能"]
["9203-10","手动栏杆","套",8,null,"","普通车道长度≥3.2m，超宽车道长度≥5.0m"]
["9203-11","雾灯","套",8,null,""]
["9203-12","票据打印机","套",9,null,""]
["9203-13","高清车牌识别仪","台",8,null,"","含LED补光灯，识别抓怕软件等"]
[9204,"计重收费系统",{"$nulls":3},""]
["9204-1","普通车道动态计重收费系统","套",6,null,"","包括称台、数据采集器、轮轴识别器、感应线圈、光栅分车器、配套线缆及计重土建工程等"]
["9204-2","超宽车道动态计重收费系统","套",2,null,"","包括称台、数据采集器、轮轴识别器、感应线圈、光栅分车器、配套线缆及计重土建工程等"]
["9204-3","治超车道整车式计重收费系统","套",1,null,"","包括整车式称台、数据采集器、轴识别器、红外线车辆分离器、前置自动栏杆、前置自动栏杆触发器、通行信号灯及配套线缆等"]
[9205,"内部对讲、安全报警系统",{"$nulls":3},""]
["9205-1","内部对讲系统",{"$nulls":3},""]
["9205-1-1","有线对讲主机","台",1,null,"","至少可带10个分机"]
["9205-1-2","有线对讲主机","台",1,null,"","至少可带4个分机"]
["9205-1-3","有线对讲分机","套",9,null,""]
["9205-2","安全报警系统",{"$nulls":3},""]
["9205-2-1","报警控制器","台",1,null,"","至少带16个报警踏板，含警笛"]
["9205-2-2","报警控制器","台",1,null,"","至少带4个报警踏板，含警笛"]
["9205-2-3","脚踏报警开关","个",9,null,""]
[9206,"计算机系统",{"$nulls":3},""]
["9206-1","服务器","台",2,null,"","含专用管理软件及Windows Server 2008 R2、同时支持Redhat、CentOS和Ubuntu等Linux操作系统"]
["9206-2","光盘刻录机","台",2,null,""]
["9206-3","收费、财务、治超管理工作站","台",4,null,""]
["9206-4","激光打印机","台",2,null,""]
["9206-5","针式打印机","台",1,null,""]
["9206-6","站内数据交换机","台",2,null,"","含光模块"]
["9206-7","广场数据交换机","台",2,null,"","含光模块"]
["9206-8","软件",{"$nulls":3},""]
["9206-8-1","Microsoft Windows2008 Server 简体中文企业版","套",2,null,"","30用户许可"]
["9206-8-2","Microsoft SQL Server 2008 标准版","套",2,null,"","30用户许可"]
["9206-8-3","网络防病毒软件","套",2,null,"","30用户许可"]
["9206-8-4","网络管理软件","套",2,null,"","30用户许可"]
["9206-8-5","治超应用软件","套",1,null,""]
["9206-8-6","治超车道应用软件","套",1,null,""]
[9207,"闭路电视监视系统",{"$nulls":3},""]
["9207-1","广场摄像机","台",6,null,"","含设备机箱、安装支架、立柱"]
["9207-2","车道摄像机","台",9,null,"","含安装支架、立柱"]
["9207-3","收费亭、监控室、财务室、控制室摄像机","台",12,null,""]
["9207-4","拾音器","个",9,null,""]
["9207-5","监控管理工作站","台",2,null,""]
["9207-6","彩色喷墨打印机","台",2,null,""]
["9207-7","液晶监视器","块",18,null,""]
["9207-8","主监视器","台",1,null,"","24寸"]
["9207-9","主监视器","台",1,null,"","46寸"]
["9207-10","以太网光端机","对",2,null,""]
["9207-11","8路视频解码器","台",3,null,""]
["9207-12","4路视频解码器","台",1,null,""]
["9207-13","视频交换机","台",2,null,""]
["9207-14","视频存储服务器","台",1,null,""]
["9207-15","16路硬盘录像机","台",1,null,""]
["9207-16","2路音视频光端机","对",1,null,""]
["9207-17","2路视频数据复用光端机","对",2,null,""]
["9207-18","4画面分割器","台",1,null,""]
["9207-19","对讲报警光端机","对",2,null,""]
[9208,"综合控制台",{"$nulls":3},""]
["9208-1","收费站控制台","套",1,null,"","6000×800mm，定制，带活动座椅"]
["9208-2","治超站控制台","套",1,null,"","3600×800mm，定制，带活动座椅"]
[9209,"收费附属设施",{"$nulls":3},""]
["9209-1","传输介质",{"$nulls":3},""]
["9209-1-1","YJV-1KV-4×25+1×16mm2","m",800,null,""]
["9209-1-2","YJV-1KV-4×16+1×10mm2","m",370,null,""]
["9209-1-3","YJV-1KV-3×10mm2","m",220,null,""]
["9209-1-4","YJV-1KV-3×6mm2","m",1176,null,""]
["9209-1-5","YJV-1KV-3×2.5mm2","m",1082,null,""]
["9209-1-6","YJV-1KV-3×1.5mm2","m",877,null,""]
["9209-1-7","RVVP-2×1.5mm2","m",790,null,""]
["9209-1-8","RVVP-5×1.5mm2","m",630,null,""]
["9209-1-9","RVVP-3×1.5mm2","m",90,null,""]
["9209-1-10","RVVP-9×0.5mm2","m",320,null,""]
["9209-1-11","KVYHR1x1.5","m",160,null,""]
["9209-1-12","同轴电缆","m",815,null,"","SYV-75-5"]
["9209-1-13","网络线","m",1750,null,"","UTP-5"]
["9209-1-14","单模16芯光纤","m",1000,null,""]
["9209-1-15","单模4芯光纤","m",2200,null,""]
["9209-1-16","地线","m",200,null,"","VV-1×35mm2"]
["9209-1-17","地线","m",200,null,"","VV-1×16mm2"]
["9209-1-18","市话电缆","m",120,null,"","HYAT-15×2×0.9mm2"]
["9209-1-19","尾纤","条",18,null,"","2米"]
["9209-1-20","金属护线槽","m",85,null,"","含弯头，200×100mm"]
["9209-1-21","接地汇流排","m",120,null,"","50×5"]
["9209-1-22","扁钢","m",350,null,"","40×4mm"]
["9209-1-23","镀锌角钢","个",50,null,"","50×50×5，L=2500mm"]
["9209-1-24","电缆爬架","个",1,null,""]
["9209-2","交流稳压电源",{"$nulls":3},""]
["9209-2-1","参数稳压电源","台",1,null,"","50KVA，三相输入三相输出"]
["9209-3","不间断电源",{"$nulls":3},""]
["9209-3-1","UPS","台",1,null,"","40KVA，N+1模块化UPS，单模块10KVA"]
["9209-3-2","UPS","台",1,null,"","20KVA，三相+N+G，工频在线机"]
["9209-4","配电箱",{"$nulls":3},""]
["9209-4-1","总动力配电柜","套",2,null,"","含电源防雷器、电压表、电流表、断路器、空开等"]
["9209-4-2","室内配电箱","套",2,null,"","含电源防雷器、空开、断路器等"]
["9209-4-3","广场配电分线箱","套",2,null,"","含避雷器、空气开关等"]
["9209-4-4","收费亭、控制室配电箱","套",9,null,"","含避雷器、空气开关等"]
["9209-5","防雷",{"$nulls":3},""]
["9209-5-1","视频避雷器（广场）","个",15,null,""]
["9209-5-2","数据避雷器（广场）","个",15,null,""]
["9209-5-3","电源单相避雷器","个",15,null,""]
["9209-5-4","电源三相避雷器","个",7,null,""]
["9209-6","机柜",{"$nulls":3},""]
["9209-6-1","收费站、治超站机柜","个",3,null,"","19英寸标准机柜，42U，600mm×800mm×2000mm"]
["9209-6-2","场区机柜","个",2,null,"","19英寸标准机柜，22U，600mm×800mm×560mm"]
["9209-7","监视器台架","套",1,null,"","定制，可放置18台32\"彩色液晶监视器"]
["9209-8","空调","台",3,null,"","柜式，3P"]
["9209-9","光终端盒","个",12,null,""]
["9209-10","控制室空调","台",1,null,"","1P"]
["9209-11","控制室灭火器","个",1,null,""]
["9209-12","控制室应急灯","个",1,null,""]
["9209-13","管堵","个",32,null,""]
["9209-14","计重系统检定费","套",9,null,"","一年两次"]
[9210,"土建",{"$nulls":3},""]
["9210-1","收费岛",{"$nulls":3},""]
["9210-1-1","单向收费岛","个",6,null,"","40米现浇混凝土船形岛，含岛上预埋管线、护栏、防撞柱及设备基础等"]
["9210-1-2","双向收费岛","个",1,null,"","60米现浇混凝土船形岛，含岛上预埋管线、护栏、防撞柱及设备基础等"]
["9210-2","收费亭",{"$nulls":3},""]
["9210-2-1","单向收费亭","个",6,null,"","2600mmX1600mmX2500mm，采用不锈钢型材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内采用铝塑板饰面，收费亭壁厚不小于8cm，玻璃采用双层中空隔热玻璃（带色），含收费桌椅，空调、灯、电暖气等"]
["9210-2-2","双向收费亭","个",1,null,"","2600mmX1600mmX3800mm，采用不锈钢型材做骨架，外装氟碳喷涂单层铝板，内填保温材料，亭内采用铝塑板饰面，收费亭壁厚不小于8cm，玻璃采用双层中空隔热玻璃（带色），含收费桌椅，空调、灯、电暖气等"]
["9210-3","预埋管线",{"$nulls":3},""]
["9210-3-1","φ114×4.0mm热镀锌钢管","m",660,null,""]
["9210-3-2","φ89×4.0mm热镀锌钢管","m",760,null,""]
["9210-3-3","Φ75×2.5mm PVC排水管","m",60,null,""]
["9210-3-4","Ф32/28 硅芯管","m",1980,null,"","穿于广场横穿钢管中"]
["9210-4","基础",{"$nulls":3},""]
["9210-4-1","收费广场摄像机基础（含手孔）","套",2,null,""]
["9210-4-2","普通车道动态计重收费土建工程","条",6,null,"","含基坑、称台基础、排水管埋设等"]
["9210-4-3","超宽车道动态计重收费土建工程","条",2,null,"","含基坑、称台基础、排水管埋设等"]
["9210-4-4","治超车道整车式计重收费土建工程","条",1,null,"","含基坑、称台基础、排水管埋设、检修基坑、光栅分车器基础、轴识别器基础等"]
["9210-4-5","治超场区摄像机基础","个",2,null,""]
["9210-4-6","治超车道摄像机基础","个",1,null,""]
["9210-4-7","治超自动栏杆基础","个",1,null,""]
["9210-4-8","治超称重显示器基础","个",1,null,""]
["9210-4-9","治超数据采集器基础","个",1,null,""]
["9210-4-10","治超场区配电箱基础","个",1,null,""]
["9210-5","人手孔",{"$nulls":3},""]
["9210-5-1","收费广场路肩人孔","个",2,null,"","含电缆支架、拉线环、铁盖等"]
["9210-5-2","收费亭下人孔","个",7,null,"","含电缆支架、拉线环等"]
["9210-5-3","手孔","个",4,null,"","含电缆支架、拉线环等"]
["9210-6","混凝土隔离护栏","块",28,null,""]
[9211,"备品备件",{"$nulls":3},""]
["9211-1","收费员键盘","个",2,null,""]
["9211-2","数据图像叠加器","个",2,null,""]
["9211-3","自动栏杆","台",1,null,""]
["9211-4","费额显示器及语音报价器","块",1,null,""]
["9211-5","票据打印机","台",2,null,""]
["9211-6","车辆检测器","套",1,null,""]
["9211-7","黄色闪光报警器","台",1,null,""]
["9211-8","车道工控机","台",1,null,""]
[{"$nulls":5},""]
["清单  第900章合计  人民币(元)",{"$nulls":4},0]

{"sheet":"汇总表","index":10,"n_rows":19,"n_cols":4,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,3],[13,1,13,2],[14,1,14,2],[15,1,15,2],[16,1,16,2],[17,1,17,2],[18,1,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.4 投标报价汇总表"]
[]
["合同段编号：XLZCB",null,null,"货币单位：人民币元"]
["序号","章次","科 目 名 称","金额(元)"]
[1,100,"总则",""]
[2,200,"路基",0]
[3,300,"路面",0]
[4,400,"桥梁、涵洞",0]
[5,500,"隧道",0]
[6,600,"安全设施及预埋管线",0]
[7,700,"绿化及环境保护设施",0]
[8,800,"房建工程",0]
[9,900,"机电工程",0]
[10,"第100章～900章清单合计",null,0]
[11,"已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计",null,0]
[12,"清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合价\n(即10-11)=12",null,""]
[13,"计日工合计",null,0]
[14,"暂列金额（本项目不予考虑）",null,0]
[15,"投标报价(10+13+14)=15",null,""]

{"sheet":"800-1热水汤主线收费站综合楼 土建","index":11,"n_rows":99,"n_cols":8,"rows_kept":99,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[13,0,13,4],[18,0,18,4],[52,0,52,4],[64,0,64,4],[67,0,67,4],[70,0,70,4],[82,0,82,4],[87,0,87,4],[90,0,90,4],[96,0,96,4],[98,0,98,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：1热水汤主线收费站综合楼 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距","m²",435.75,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土方开挖\r\n2、基础钎探","m³",4197.07,null,""]
["3","010103001001","回填方","1、基槽周边土方回填\r\n2、房心回填\r\n3、回填压实系数0.95\r\n","m³",1128.1,null,""]
["4","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、运距由施工单位根据现场施工条件考虑","m³",3069,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["5","010201001001","级配砂砾垫层","1.材料种类及配比：级配砂砾垫层（35%机碎石）\r\n2.压实系数：0.95\r\n","m³",490,null,""]
["6","010201001001","灰土垫层","1.材料种类及配比：3:7灰土垫层\r\n2.压实系数：0.95\r\n","m³",2450,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["7","010401014001","砖砌地沟 1200*1200","1、MU10粘土砖\r\n2、M5水泥砂浆砌筑\r\n3、沟截面：1200*1200","m",98.65,null,""]
["8","010401014001","砖地沟 900*1200","1、MU10粘土砖\r\n2、M5水泥砂浆砌筑\r\n3、沟截面：900*1200","m",6.4,null,""]
["9","010401012001","零星砌砖","1、M5水泥砂浆砌筑MU10红机砖\r\n2、卫生间墩台","m³",1.94,null,""]
["10","010402001001","砌块墙","1、墙体类型：内墙、外墙\r\n2、墙体厚度：100、200、300\r\n3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级：MU3.5\r\n4、砂浆强度等级：M5\r\n","m³",201.47,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["11","010501001001","垫层","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C15\r\n","m³",18.25,null,""]
["12","010501001001","地沟垫层","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C15\r\n","m³",17.46,null,""]
["13","010501001001","外墙地梁下砂垫层","1厚度：500\r\n2材料：防冻砂","m³",42.37,null,""]
["14","010501003001","独立基础","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",64.95,null,""]
["15","010502001001","矩形柱","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",51,null,""]
["16","010502002001","构造柱","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",36.02,null,""]
["17","010503002001","矩形梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30","m³",136.92,null,""]
["18","010503004001","圈梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",3.23,null,""]
["19","010505001001","有梁板","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30","m³",85.75,null,""]
["20","010503005001","过梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",0.53,null,""]
["21","010506001001","直形楼梯","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m²",38.76,null,""]
["22","010505007001","天沟（檐沟）、挑檐板","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",12.17,null,""]
["23","010512001001","平板","1、地沟盖板选用02G404\r\n2、混凝土种类：预制混凝土\r\n3、混凝土强度等级：C25","m³",15.33,null,""]
["24","010507001001","散水","散水做法参见12J9-1-95-4\r\n150卵石垫层，增设300厚中砂防冻层\r\n","m²",95.2,null,""]
["25","010507004001","台阶","1、详见12J9-1-103-7\r\n2、增设300厚中粗防冻砂,面层为毛面花岗岩","m²",36.72,null,""]
["26","010514001001","通风道","卫生间通风道","m",6.8,null,""]
["27","010514001002","通风帽","成品风帽","个",1,null,""]
["28","010606008001","钢梯","上屋面检修梯","t",0.65,null,""]
["29","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ6","t",1.87,null,""]
["30","010515001001","现浇构件钢筋三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ8","t",4.45,null,""]
["31","010515001001","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ10","t",5.63,null,""]
["32","010515001007","现浇构件钢筋三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ12","t",7.29,null,""]
["33","010515001001","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ14","t",0.96,null,""]
["34","010515001002","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ16","t",0.56,null,""]
["35","010515001005","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ18","t",5.92,null,""]
["36","010515001006","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ22","t",8.05,null,""]
["37","010515001007","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ25","t",10.83,null,""]
["38","010515001002","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢 箍筋\r\n2、钢筋直径：φ6\r\n","t",1.51,null,""]
["39","010515001002","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢 箍筋\r\n2、钢筋直径：φ8\r\n","t",0.24,null,""]
["40","010515001001","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢 箍筋\r\n2、钢筋直径：φ8","t",6.11,null,""]
["41","010515001008","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ8","t",1.48,null,""]
["42","010515001009","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢 箍筋\r\n2、钢筋直径：φ8","t",1.51,null,""]
["43","010516003001","机械连接","钢筋机械连接接头","个",337,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["44","010807001001","断桥铝合金窗","1、窗代号及洞口尺寸：C-1、C-2、C-4、C-5\r\n2、断桥铝合金框内平开窗。\r\n","m²",105.39,null,""]
["45","010807002001","金属防火窗","乙级钢质防火窗 C-3、C-6","m²",5.28,null,""]
["46","010801002001","成品实木门0921","成品实木门M0921带 (内外门套、门锁及小五金）\r\n洞口尺寸900*2100\r\n","樘",7,null,""]
["47","010801002002","成品实木门M1021","成品实木门M1021带 (内外门套、门锁及小五金）\r\n洞口尺寸1000*2100\r\n","樘",12,null,""]
["48","010801002003","木质门带套M1521","成品实木门M1521带 (内外门套、门锁及小五金）\r\n洞口尺寸1500*2100\r\n","樘",3,null,""]
["49","010802001001","断桥铝合金框玻璃门窗M1525","断桥铝合金框玻璃门窗BM-1、BM-2、BM-3、BM-4、M1525\r\n洞口尺寸1500*2500","m²",65.29,null,""]
["50","010802003001","钢质防火门M1021乙","乙级钢质防火门M1021乙","m²",6.3,null,""]
["51","010809004001","石材窗台板","12J7-1-82-2\r\n窗台板宽400\r\n","m²",29.36,null,""]
["52","010810005001","窗帘杆","12J7-1-91-1\r\n成品罗马窗帘杆","m",56.7,null,""]
["53","011505003001","帘子杆(监控室、通讯室）","成品罗马窗帘杆做法参05J7-1-72\r\n窗帘盒做法详见05J7-3-28-B\r\n窗帘盒高度由120改为250、窗帘盒宽度由140改为250","m",5.4,null,""]
["54","011505003002","帘子杆（活动室、会议室、餐厅）","活动室、会议室、餐厅成品罗马窗帘杆详见12J7-1-91-1\r\n窗帘盒做法详见12J7-3-53-B\r\n窗帘盒高度由120改为250、窗帘盒宽度由140改为250","m",16.2,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["55","010902001001","屋面卷材防水","1、1.5厚聚氨酯防水涂料\r\n2、1:8水泥珍珠岩找坡层最薄处30找2%坡\r\n3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层\r\n4、200厚挤塑聚苯板保温层\r\n5、30厚C20细石砼找平层6m*6m断缝\r\n6、3+3厚SBS改性沥青卷材防水\r\n7、0.4厚聚乙烯膜一层\r\n8、20厚1:3水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积为1平米\r\n9、其他未尽事宜详见图纸\r\n","m²",475.4,null,""]
["56","010902004001","屋面排水管","镀锌钢板雨水管做法参见12J5-1-E2-4、-E3-A","m",62.1,null,""]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},""]
["57","011001001001","保温隔热屋面","1、200厚挤塑板保温层","m²",444.4,null,""]
["58","011001003001","保温隔热墙面","80厚挤塑聚苯板\r\n做法详12J3-1-D8-5","m²",908.35,null,""]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},""]
["59","011102003001","块料楼地面地201-B","做法详见12J1-32-地201-B\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",114.98,null,""]
["60","011102003002","花岗岩楼地面 地204","保温做法参见12J1-地102-B\r\n花岗岩地面面层做法详见12J1-36-地204\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",72.12,null,""]
["61","011102003003","块料楼地面 地201-F2","做法详见12J1-33-地201-F2 （300*300防滑地砖）\r\n保温地面做法参见12J1-25-102-B\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",94.53,null,""]
["62","011102003001","块料楼地面   地201（监控室、通讯室）","1、面层为钢质三防PVC防静电地板\r\n2、基层做高档地砖\r\n3、12J1-32-地201（800*800高档地砖、垫层为50厚豆石混凝土）\r\n4、其他未尽事宜详见图纸","m²",73.16,null,""]
["63","011106001001","花岗岩楼梯面层 地204","花岗岩地面面层做法参见12J1-36-地204","m²",19.39,null,""]
["64","011102003004","块料楼地面 楼201","做法详见12J1-32-楼201\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",248.34,null,""]
["65","011102003005","块料楼地面 楼201-F2","做法详见12J1 楼201-F2\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",36.66,null,""]
["66","011102003006","花岗岩楼地面 楼204","做法详见12J1-36- 楼204\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",63.63,null,""]
["67","011106001002","花岗岩楼梯面层 楼204","做法详见12J1-36- 楼204\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",19.38,null,""]
["68","011102003005","块料楼地面 踢3B","做法详见12J1 踢3-B\r\n","m²",48.55,null,""]
["69","011102003007","块料楼地面 踢5B","做法详见12J1 踢5-B","m²",20.21,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["70","011201001001","墙面一般抹灰 内墙3-B","做法详见12J1 内墙3-B\r\n面层为乳胶漆两遍","m²",1219.34,null,""]
["71","011204003001","块料墙面 内墙6-B","做法详见12J1 内墙6-B\r\n","m²",349.31,null,""]
["72","011204003001","块料墙面 内墙6-BF","做法详见12J1 内墙6-BF\r\n1.5厚聚氨酯防水涂料刷两遍\r\n防水卷边应沿四周墙面高起1.8米","m²",34.35,null,""]
["73","011210001001","木隔断","厕浴成品隔断","m²",23.94,null,""]
["Q.其他装饰工程",{"$nulls":6},""]
["74","011503001001","金属扶手、栏杆、栏板","坡道栏杆详见12J12-22-7\r\n","m",1.8,null,""]
["75","011503001002","金属扶手、栏杆、栏板","楼梯栏杆详见12J8-15-2","m",6.9,null,""]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},""]
["76","011301001001","天棚抹灰 顶2","做法详见12J1 顶2\r\n面层为乳胶漆两遍、刮腻子两遍","m²",21.3,null,""]
["77","011302001001","吊顶天棚 棚2A","做法详见12J1 棚2A\r\n","m²",418.09,null,""]
["78","011302001002","吊顶天棚 棚13","做法详见12J1 棚13","m²",212.16,null,""]
["79","011302001001","吊顶天棚 棚10","做法详见12J1 棚10","m²",73.16,null,""]
["80","011303001001","轻钢雨棚","轻钢结构玻璃雨棚","m²",28.8,null,""]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},""]
["81","011406001001","抹灰面油漆","外墙真石漆","m²",908.35,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-2热水汤主线收费站综合楼 采暖工程","index":12,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[40,0,40,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：2热水汤主线收费站综合楼 采暖工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","散热器","","",null,null,""]
[1,"031005002005","钢制散热器","1.型号、规格:铸铁柱形散热器 TZ4-6-6","片",571,null,""]
[2,"031003001041","手动放风阀","1.类型:手动放风阀\r\n2.规格：DN15","个",31,null,""]
[3,"031201004004","铸铁管、暖气片刷油","1.除锈级别:除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、白瓷漆两道","m²",81.08,null,""]
[4,"031003001042","螺纹阀门","1.类型:温控阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",30,null,""]
[5,"031003001043","螺纹阀门","1.类型:截止阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",30,null,""]
["","","管道","","",null,null,""]
[6,"031001002021","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN70\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",62.98,null,""]
[7,"031001002022","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN50\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",89.98,null,""]
[8,"031001002023","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN40\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",36.91,null,""]
[9,"031001002024","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",25.2,null,""]
[10,"031001002025","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",210.7,null,""]
[11,"031201001010","管道刷油","1.除锈级别:管道除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、银粉两道","m²",16.7,null,""]
[12,"031208002004","管道绝热","1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温","m³",3.7,null,""]
[13,"031201001011","管道刷油","1.除锈级别:管道除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道","m²",38.5,null,""]
[14,"031208007004","防潮层、保护层","1.层数:玻璃丝布两道","m²",110.4,null,""]
[15,"031002001007","管道支架","1.材质:角钢\r\n2.除锈，防锈漆两道、银粉两道\r\n3.银粉两道","kg",228.79,null,""]
["","","阀门","","",null,null,""]
[16,"031003001044","螺纹阀门","1.类型:自动排气阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",17,null,""]
[17,"031003001045","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",27,null,""]
[18,"031003001046","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",22,null,""]
[19,"031002003005","套管","1.名称、类型:穿楼板套管\r\n2.规格:DN20","个",28,null,""]
["","","采暖入口","","",null,null,""]
[20,"031003003007","焊接法兰阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN70\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,""]
[21,"031003009002","补偿器","1.类型:波纹补偿器\r\n2.规格、压力等级:DN70\r\n3.连接形式:焊接","个",1,null,""]
[22,"031003008004","过滤器","1.材质:粗过滤器\r\n2.规格、压力等级:DN70\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,""]
[23,"031003008005","过滤器","1.材质:细过滤器\r\n2.规格、压力等级:DN70\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,""]
[24,"031003003008","焊接法兰阀门","1.类型:法兰闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN40","个",1,null,""]
[25,"030601002003","压力仪表","1.名称:压力表","台",4,null,""]
[26,"031003014003","热量表","1.类型:热量表\r\n2.型号、规格:DN70","块",1,null,""]
[27,"031009001002","采暖工程系统调试","","系统",1,null,""]
["","","排风","","",null,null,""]
[28,"030404033002","排气扇","1.名称:排气扇\r\n2.型号:BLD-400，风量400m3/h,风压52Pa,功率60W","台",6,null,""]
[29,"030108003002","轴流通风机","1.名称:方形壁式轴流风机4.0C\r\n2.规格:风量5000m3/h ,电机容量0.37Kw（220v）","台",1,null,""]
[30,"030702005002","塑料通风管道","1.规格:200*200","m",14.7,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-3热水汤主线收费站综合楼 电气工程","index":13,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[61,0,61,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：3热水汤主线收费站综合楼 电气工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","配电箱","","",null,null,""]
[1,"030404017012","配电箱","1.名称:AA1\r\n2.规格:800*800*220\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[2,"030404017013","配电箱","1.名称:AA2\r\n2.规格:800*800*220\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[3,"030404017014","配电箱","1.名称:2AL-1\r\n2.规格:600*400*200\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[4,"030404017015","配电箱","1.名称:1AL-1\r\n2.规格:600*400*200\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[5,"030404017016","配电箱","1.名称:1AP1\r\n2.规格:600*600*200\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[6,"030404017017","配电箱","1.名称:RSQ\r\n2.规格:400*350*120\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[7,"030404017018","配电箱","1.名称:1APrfm\r\n2.规格:400*350*120\r\n3.安装方式:安装2.3m","台",2,null,""]
[8,"030404017019","配电箱","1.名称:AE1\r\n2.规格:600*400*200\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[9,"030404018003","插座箱","1.名称:插座箱\r\n2.规格:400*300*120\r\n3.安装方式:暗装，距地1.5m","台",1,null,""]
[10,"030404018004","1APA-1","1.名称:1APA-1\r\n2.规格:600*600*200\r\n3.安装方式:暗装，板下0.3m","台",1,null,""]
[11,"030411005003","总等电位联结箱","1.名称:总等电位联结箱\r\n2.规格:400*300*120","个",1,null,""]
[12,"030411005004","局部电位联结箱","1.名称:局部等电位联结箱\r\n2.规格:300*200*120","个",2,null,""]
["","","灯具开关","","",null,null,""]
[13,"030404034015","照明开关","1.名称:单控三联","个",6,null,""]
[14,"030404034016","照明开关","1.名称:单控双联","个",18,null,""]
[15,"030404034017","照明开关","1.名称:单控单联","个",2,null,""]
[16,"030404034018","照明开关","1.名称:双控单联","个",7,null,""]
[17,"030404034019","照明开关","1.名称:声控开关","个",3,null,""]
[18,"030404035008","插座","1.名称:五孔插座","个",43,null,""]
[19,"030404035009","插座","1.名称:五孔插座（防水插座）","个",6,null,""]
[20,"030404035010","插座","1.名称:空调插座","个",18,null,""]
[21,"030404035011","插座","1.名称:油烟机插座、热水器插座","个",4,null,""]
[22,"030412001010","普通灯具","1.名称:带防护罩吸顶灯","套",12,null,""]
[23,"030412001011","普通灯具","1.名称:防水型吸顶灯","套",14,null,""]
[24,"030412001012","普通灯具","1.名称:自带电源事故照明灯","套",3,null,""]
[25,"030412001013","普通灯具","1.名称:安全出口指示灯安装","套",5,null,""]
[26,"030412001014","普通灯具","1.名称:单向疏散指示灯安装","套",5,null,""]
[27,"030412001015","普通灯具","1.名称:双管吸顶式成套型荧光灯","套",49,null,""]
[28,"030412001016","普通灯具","1.名称:单管吸顶式成套型荧光灯","套",1,null,""]
[29,"030701003002","热风幕","1.名称:电热风幕\r\n2.型号:DRKM12-12L 风速6m/s,风机功率0.065Kw,电热功率10Kw","台",3,null,""]
[30,"030411006009","接线盒","开关、插座接线盒","个",107,null,""]
[31,"030411006010","接线盒","1.名称:灯具接线盒","个",89,null,""]
["","","管线","","",null,null,""]
[32,"030411001027","配管","1.规格:SC80","m",18.25,null,""]
[33,"030411001028","配管","1.规格:SC70","m",10.63,null,""]
[34,"030411001029","配管","1.规格:SC50","m",101.91,null,""]
[35,"030408001019","电力电缆","1.型号:YJV-5*16","m",162.91,null,""]
[36,"030408006005","电力电缆头","1.型号:YJV-5*16","个",16,null,""]
[37,"030408001020","电力电缆","1.型号:ZRYJV-5*16","m",103.2,null,""]
[38,"030408006006","电力电缆头","1.型号:ZRYJV-5*16","个",16,null,""]
[39,"030408001021","电力电缆","1.型号:YJV-4*25+1*16","m",14.63,null,""]
[40,"030408006007","电力电缆头","1.型号:YJV-4*25+1*16","个",2,null,""]
[41,"030411001030","配管","1.规格:JDG20","m",45.54,null,""]
[42,"030411001031","配管","1.规格:PC32","m",26.1,null,""]
[43,"030411001032","配管","1.规格:PC25","m",418.9,null,""]
[44,"030411001033","配管","1.规格:PC20","m",399.67,null,""]
[45,"030411004017","配线","1.规格:ZRBV-2.5","m",154.62,null,""]
[46,"030411004018","配线","1.规格:ZRBV-4","m",65,null,""]
[47,"030411004019","配线","1.规格:BV-2.5","m",1563.81,null,""]
[48,"030411004020","配线","1.规格:BV-4","m",1316.7,null,""]
[49,"030411004021","配线","1.规格:BV-6","m",82.8,null,""]
["","","防雷接地","","",null,null,""]
[50,"030409002003","接地母线","1.材质:镀锌扁钢\r\n2.规格:-40*4","m",202.6,null,""]
[51,"030409003004","避雷引下线","","m",33,null,""]
[52,"030409005004","避雷网","1.规格:Φ镀锌圆钢","m",229.23,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-4热水汤主线收费站综合楼 给排水工程","index":14,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[37,0,37,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：4热水汤主线收费站综合楼 给排水工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","给水管道","","",null,null,""]
[1,"031001006011","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De63\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",42.4,null,""]
[2,"031001006012","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De50\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",8.97,null,""]
[3,"031001006013","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De40\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",20.2,null,""]
[4,"031001006014","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De32\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",17.13,null,""]
[5,"031001006015","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De25\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",8.4,null,""]
[6,"031001006016","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De20\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",20.6,null,""]
["","","洁具","","",null,null,""]
[7,"031004008002","其他成品卫生器具","1.材质:PVC\r\n2.规格、类型:DN50\r\n3.附件名称、数量:卫生间地漏","组",9,null,""]
[8,"031004003004","洗涤盆","1.材质:陶瓷\r\n2.附件名称、数量:洗脸盆","组",11,null,""]
[9,"031004003005","洗脸盆","1.材质:陶瓷\r\n2.附件名称、数量:洗涤盆","组",8,null,""]
[10,"031004003006","拖布池","1.材质:陶瓷\r\n2.附件名称、数量:拖布池","组",3,null,""]
[11,"031006012003","太阳能热水器","1.能源种类:太阳能热水器","台",2,null,""]
[12,"031004010002","淋浴器","1.材质、规格:淋浴器","套",4,null,""]
[13,"031004006002","大便器","1.材质:陶瓷\r\n2.规格、类型:蹲式坐便器","组",6,null,""]
[14,"031003001047","螺纹阀门","1.类型:泄水阀\r\n2.规格、压力等级:DN25","个",1,null,""]
[15,"031003001048","螺纹阀门","1.类型:止回阀\r\n2.规格、压力等级:DN50","个",1,null,""]
[16,"031003001049","螺纹阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN50","个",1,null,""]
[17,"031006012004","热水器","1.能源种类:开水器","台",2,null,""]
[18,"031003001050","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN40","个",4,null,""]
[19,"031003001051","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN32","个",6,null,""]
[20,"031003001052","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN25","个",7,null,""]
["","","排水管道","","",null,null,""]
[21,"031001006017","排水管","1.安装部位:室内\r\n2.材质、规格:PVC-U新型复合螺旋消音De50\r\n3.连接形式:粘结","m",5.7,null,""]
[22,"031001006018","排水管","1.安装部位:室内\r\n2.材质、规格:PVC-U新型复合螺旋消音De75\r\n3.连接形式:粘结","m",40.2,null,""]
[23,"031001006019","排水管","1.安装部位:室内\r\n2.材质、规格:PVC-U新型复合螺旋消音De110\r\n3.连接形式:粘结","m",12,null,""]
[24,"031001006020","排水管","1.安装部位:室内\r\n2.材质、规格:PVC-U新型复合螺旋消音De160\r\n3.连接形式:粘结","m",28.45,null,""]
[25,"031001005007","铸铁管","1.材质、规格:铸铁排水管  DN100","m",32.03,null,""]
[26,"031001005008","铸铁管","1.材质、规格:铸铁排水管  DN125","m",2,null,""]
[27,"030703013002","不锈钢风帽","","个",2,null,""]
[28,"031002003006","套管","1.名称、类型:穿楼板套管\r\n2.规格:DN100","个",4,null,""]
[29,"031004019002","隔油器","1.类型:简易隔油器\r\n2.型号、规格:DFHL/LGCOC-YJGYQ-D2\r\n3.图集:详12S1-196","套",2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-5热水汤主线收费站综合楼 弱电系统","index":15,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[14,0,14,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：5热水汤主线收费站综合楼 弱电系统","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030502012003","信息插座","1.名称:双口信息插座","个",20,null,""]
[2,"030502012004","信息插座","1.名称:电视插座","个",17,null,""]
[3,"030411001034","配管","1.名称:JDG20","m",444.62,null,""]
[4,"030411001035","配管","1.名称:JDG25","m",25.52,null,""]
[5,"031102004003","同轴电缆","1.型号:SYWV-75-9","m",7.3,null,""]
[6,"031102004004","同轴电缆","1.型号:SYWV-75-5","m",187.8,null,""]
[7,"030411004022","配线","1.名称:Cat.5e-UTP","m",596.48,null,""]
[8,"030411004023","配线","1.名称:ZR-KVV-4*1.5","m",102.08,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-6热水汤主线收费站综合楼 消防工程","index":16,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：6热水汤主线收费站综合楼 消防工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"031001001005","镀锌钢管","1.规格、压力等级:DN100\r\n2.连接形式:卡箍连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求","m",104.68,null,""]
[2,"031001001006","镀锌钢管","1.规格、压力等级:DN65\r\n2.连接形式:丝接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求","m",4,null,""]
[3,"031201001012","管道刷油","1.油漆品种:红丹漆两道，色漆两道","m²",37.5,null,""]
[4,"031002001008","管道支架","1.管架形式:详见12S10","kg",146.55,null,""]
[5,"030901010004","室内消火栓","1.安装方式:钢铝合金箱体800*650*210\r\n2.型号、规格:SN65消火栓，水龙带长25m\r\n3.图集:12S4-13","套",4,null,""]
[6,"030901013002","灭火器","1.规格、型号:FM/ABC3","具",8,null,""]
[7,"031003001053","蝶阀","1.类型:D71X-16蝶阀\r\n2.规格、压力等级:DN100  P=1.6MPa","个",6,null,""]
[8,"031003001054","螺纹阀门","1.类型:止回阀\r\n2.规格、压力等级:DN100","个",2,null,""]
[9,"031002003007","穿楼板套管","1.规格:DN100","个",2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-7热水汤主线收费站锅炉房 土建","index":17,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[14,0,14,4],[19,0,19,4],[39,0,39,4],[43,0,43,4],[47,0,47,4],[49,0,49,4],[52,0,52,4],[57,0,57,4],[61,0,61,4],[64,0,64,4],[67,0,67,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：7热水汤主线收费站锅炉房 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101001001","平整场地","土壤类别：一、二类土","m²",190,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、挖土深度：2.8米\r\n","m³",1319,null,""]
["3","010103001001","回填方","1、基槽周边土方回填\r\n2、房心回填\r\n3、回填密实度达到设计和规范要求","m³",749.62,null,""]
["4","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、运距由施工单位根据现场施工条件考虑","m³",845.7,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["5","010201001001","换填垫层","1、1.2米3:7灰土垫层\r\n2.材料种类及配比：1.2米3:7灰土垫层\r\n3.压实系数：0.95\r\n","m³",570,null,""]
["6","010201001001","换填垫层","0.3m级配砂砾垫层（掺35%的机碎石）","m³",150,null,""]
["7","010201004001","强夯地基","1.夯击能量：1000~1600KN.m\r\n2.夯击遍数：4~5遍\r\n3.夯击点布置形式、间距：等边三角形、等腰三角形或正方形,间距取锤直径的2.5~3.5倍\r\n4.地耐力要求：180KPa\r\n","m²",194.75,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["8","010401014001","砖地沟, 明沟","1、砖品种、规格、强度等级:MU10粘土砖\r\n2、沟截面尺寸：1500*1200\r\n3、垫层材料种类、厚度：100厚商品混凝土垫层\r\n4、混凝土强度等级：C15\r\n5、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆\r\n","m",18.6,null,""]
["9","010401003001","实心砖墙","1、砌体品种、规格、强度等级：MU10红机砖\r\n2、墙体类型：370厚\r\n3、砂浆强度等级：M10混合砂浆","m³",100.08,null,""]
["10","010401003001","实心砖墙","1、砌体品种、规格、强度等级：MU10红机砖\r\n2、墙体类型：240厚\r\n3、砂浆强度等级：M10混合砂浆","m³",20.69,null,""]
["11","010403001001","石基础","1、石料种类、规格：毛石\r\n2、基础类型：条形\r\n3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆\r\n","m³",121.4,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["12","010502002001","构造柱","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",7.98,null,""]
["13","010503005001","过梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",5.28,null,""]
["14","010503002001","矩形梁","1、混凝土强度等级：C20\r\n","m³",9.41,null,""]
["15","010503004001","圈梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",28.31,null,""]
["16","010505003001","平板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",20.89,null,""]
["17","010505008001","雨篷、悬挑板、阳台板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",6.16,null,""]
["18","010507001001","散水, 坡道","1、150厚3:7灰土宽度2米\r\n2、300厚中砂\r\n3、60厚C20混凝土撒1:1水泥沙子压实赶光\r\n","m²",85.35,null,""]
["19","010507004001","坡道","1、300厚防冻砂\r\n2、300厚3:7灰土垫层\r\n3、100厚C15混凝土\r\n4、素水泥浆结合层一道\r\n5、30厚1：2水泥砂浆抹面\r\n","m²",17.01,null,""]
["20","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ6\r\n","t",0.3,null,""]
["21","010515001006","现浇构件钢筋 三级","1、现浇构件圆钢筋\r\n2、三级钢φ8\r\n","t",0.98,null,""]
["22","010515001007","现浇构件钢筋 三级","1、现浇构件圆钢筋\r\n2、三级钢φ10\r\n","t",2.26,null,""]
["23","010515001007","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ12\r\n","t",1.47,null,""]
["24","010515001008","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ14\r\n","t",0.78,null,""]
["25","010515001001","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ16\r\n","t",0.43,null,""]
["26","010515001002","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ18\r\n","t",0.33,null,""]
["27","010515001011","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ20\r\n","t",0.27,null,""]
["28","010515001003","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ25\r\n","t",0.69,null,""]
["29","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋种类、规格:箍筋、一级钢、φ6\r\n","t",0.72,null,""]
["30","010515001004","现浇构件钢筋","1、钢筋种类、规格:箍筋、一级钢、φ8\r\n","t",0.5,null,""]
["F.金属结构工程",{"$nulls":6},""]
["31","010602001001","钢屋架","角钢选用∠50×4 做法参见G517-1~5图集","t",1.46,null,""]
["32","010606002001","钢檩条","檩条选用BL-3 间距≤700\r\n","t",0.98,null,""]
["33","010605001001","钢板楼板","1、钢材品种、规格：合金钢\r\n2、钢板厚度：0.8mm\r\n","m²",226.4,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["34","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、单框三玻断桥铝合金窗户 C-1、C-2、C-3\r\n","m²",48.6,null,""]
["35","010802004001","保温防盗门","1、门代号及洞口尺寸：M-1、M-2\r\n2、保温防盗门\r\n","m²",11.34,null,""]
["36","010802003001","钢质防火门","甲级防火门","m²",6.3,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["37","010902001001","屋面卷材防水 屋面105","1、2厚氯酊胶隔离层\r\n2、4厚SBS改性沥青防水卷材(面层带保护砂砾）\r\n3、20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n4、150厚挤塑聚苯板保温层\r\n其余做法参12J1-屋105\r\n","m²",235.13,null,""]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},""]
["38","011001003001","保温隔热墙面","1、墙体80厚挤塑聚苯板保温层\r\n","m²",350.55,null,""]
["39","011001003001","保温隔热墙面","门窗洞口抹聚苯颗粒保温砂浆  30mm","m²",28.2,null,""]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},""]
["40","011102003001","块料楼地面","1、素土夯实\r\n2、150厚卵石灌M2.5混合砂浆\r\n3、60厚C15混凝土垫层\r\n4、素水泥浆一道\r\n5、20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n6、0.4厚塑料膜浮铺\r\n7、70厚挤塑板保温层\r\n8、0.4厚塑料膜浮铺\r\n9、40厚C20细石砼内配双向A6@200钢筋网片\r\n10、素水泥浆一道\r\n11、20厚1:4干硬性水泥砂浆\r\n12、8-10厚地砖铺平","m²",12.12,null,""]
["41","011101003001","细石混凝土楼地面","1、素土夯实\r\n2、150厚卵石灌M2.5混合砂浆\r\n3、60厚C15混凝土垫层\r\n4、素水泥浆一道\r\n5、20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n6、0.4厚塑料膜浮铺\r\n7、70厚挤塑板保温层\r\n8、0.4厚塑料膜浮铺\r\n9、40厚C20细石砼内配双向A6@200钢筋网片\r\n","m²",148.2,null,""]
["42","011105001001","水泥砂浆踢脚线","1、踢脚线高度：150\r\n2、6厚1:3水泥砂浆\r\n3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光\r\n","m",100.3,null,""]
["43","011105003001","块料踢脚线","1、刷建筑胶素水泥浆一道\r\n2、 17厚2:1:8水泥石灰砂浆\r\n3、3-4厚1:1水泥砂浆\r\n4、8-10厚面砖\r\n5、踢脚高度120","m²",1.68,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["44","011201001001","墙面一般抹灰 内墙3B值班室","1、9厚1：1：6水泥石灰砂浆\r\n2、6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆\r\n3、刮腻子两遍\r\n4、涂饰面层乳胶漆涂料两遍","m²",38.6,null,""]
["45","011201001001","墙面一般抹灰 内墙3B","1、9厚1：1：6水泥石灰砂浆\r\n2、6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆\r\n3、刮腻子两遍\r\n","m²",484.48,null,""]
["46","011204003001","块料墙面-勒脚","1、墙体类型：砖墙\r\n2、挂贴方式：粘贴\r\n3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：灰色蘑菇石勒脚\r\n","m²",15.27,null,""]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},""]
["47","011301001001","天棚抹灰 顶5值班室","1、5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底\r\n2、3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平\r\n3、刮腻子两遍\r\n4、乳胶漆两遍","m²",12.1,null,""]
["48","011301001001","天棚抹灰 顶5","1、5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底\r\n2、3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平\r\n3、刮腻子两遍\r\n","m²",211.94,null,""]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},""]
["49","011406001001","抹灰面油漆","1、涂刷封闭底漆\r\n2、天然真石漆施工\r\n3、涂刷罩光清漆","m²",318.6,null,""]
["50","011405001001","金属面油漆","05J1-80-涂13","t",2.44,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-8热水汤主线收费站锅炉房 采暖工程","index":18,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[32,0,32,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：8热水汤主线收费站锅炉房 采暖工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","采暖系统","","",null,null,""]
[1,"031003002002","螺纹法兰阀门","1.类型:闸板阀\r\n2.规格、压力等级:DN25","个",2,null,""]
[2,"031003014004","热量表","1.类型:热量表\r\n2.型号、规格:DN25\r\n3.连接形式:丝接","块",1,null,""]
[3,"031005002006","钢制散热器","1.型号、规格:铸铁四柱760","片",240,null,""]
[4,"031003001058","手动放风阀","1.类型:手动放风阀\r\n2.规格：DN15","个",12,null,""]
[5,"031003001059","螺纹阀门","1.类型:自动排气阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",15,null,""]
[6,"031001002026","焊接钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.除锈、刷红丹漆两道\r\n4.银粉2道\r\n5.冲洗、打压","m",68.3,null,""]
[7,"031001002027","焊接钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.除锈、刷红丹漆两道\r\n4.银粉2道\r\n5.冲洗、打压","m",15,null,""]
[8,"031003001060","螺纹阀门","1.类型:截止阀DN25\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",8,null,""]
[9,"031003001061","螺纹阀门","1.类型:截止阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",12,null,""]
[10,"031003001062","螺纹阀门","1.类型:温控阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",4,null,""]
["","","设备","","",null,null,""]
[11,"030224001002","燃煤热水锅炉","1.结构形式:燃煤热水锅炉\r\n2.规格型号:DZG  0.7-0.7/75/50-M(AⅡ)\r\n3.备注:手烧卧室固定炉排快装锅炉","台",2,null,""]
[12,"030211003008","采暖循环水泵","1.型号:热水循环水泵\r\n2.功率:C\r\n3.规格型号:80RW-32-25  Q=29m3 、H=28M","台",2,null,""]
[13,"030211003009","系统补水水泵","1.型号:系统补水水泵\r\n2.功率:4kw\r\n3.规格型号:40DL6-12  Q=8m3/h ，H=75m  4KW","台",1,null,""]
[14,"030211003010","变频给水泵","1.型号:变频给水泵\r\n2.功率:3kw\r\n3.规格型号:50SFL12-40  Q=12m3/h  H=40M","台",1,null,""]
[15,"030225002004","全自动软水器","1.名称:全自动软水器\r\n2.型号:KF-2750A  Q=3~4m3/h  (带多路阀）","台",1,null,""]
[16,"030225002005","软化膨胀补水箱","1.名称:玻璃钢装配式软化膨胀补水箱\r\n2.型号:2200*1800*1800mm","台",1,null,""]
[17,"050306004003","锅炉及水泵控制柜","1.规格、型号:HLC-5.5/2(带锅炉变频补水定压）","台",1,null,""]
[18,"050306004004","变频给水控制柜","1.规格、型号:HLC-3.0/2","台",1,null,""]
[19,"031003008006","反冲式除污器","1.规格、压力等级:CLDC-125PJ D125","组",1,null,""]
[20,"030225002006","玻璃钢生活给水水箱","1.名称:玻璃钢生活给水水箱\r\n2.型号:2500*2000*2000mm","台",1,null,""]
[21,"030206001002","烟囱","1.管道断面尺寸:400*3m","套",1,null,""]
[22,"030204001002","除尘器","C0X1型，烟气处理量300m3/h","台",1,null,""]
[23,"030203001003","引风机","1.名称:引风机\r\n2.型号:Y6-41-11NO4.5C 左135°","台",2,null,""]
[24,"030203001004","鼓风机","1.名称:鼓风机\r\n2.型号:G6-41-11NO3.3A左180°","台",2,null,""]
[25,"030703004002","烟道蝶阀","1.名称:烟道蝶阀\r\n2.规格:T302-1-9型手柄式钢制","个",2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-9热水汤主线收费站锅炉房 电气工程","index":19,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：9热水汤主线收费站锅炉房 电气工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030404017020","配电箱","1.名称:AP\r\n2.安装方式:墙内安装","台",1,null,""]
[2,"030408003004","电缆保护管","1.名称:电缆保护管\r\n2.材质:焊接钢管\r\n3.规格:SC100\r\n4.敷设方式:暗敷","m",5,null,""]
[3,"030408006008","电力电缆头","1.名称:电力电缆头\r\n2.型号:YJV22-4*50","个",2,null,""]
[4,"030408001022","电力电缆","1.名称:电力电缆\r\n2.型号:YJV22-4*50\r\n3.敷设方式、部位:SC100钢管暗敷","m",9,null,""]
[5,"030411004025","配线","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-4","m",104.4,null,""]
[6,"030411004026","配线","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-2.5","m",246,null,""]
[7,"030411001037","配管","1.名称:电线管\r\n2.材质:pvc\r\n3.规格:PVC20","m",76,null,""]
[8,"030411001038","配管","1.名称:电线管\r\n2.材质:PVC\r\n3.规格:PVC25","m",28.8,null,""]
[9,"030412002004","工厂灯","1.名称:防水防尘灯","套",15,null,""]
[10,"030411006013","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:金属接线盒","个",15,null,""]
[11,"030404034021","照明开关","1.名称:双联开关","个",1,null,""]
[12,"030404034022","照明开关","1.名称:单联开关","个",1,null,""]
[13,"030404034023","照明开关","1.名称:三联开关","个",2,null,""]
[14,"030404035012","插座","1.名称:五孔插座","个",9,null,""]
[15,"030411006014","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:PVC","个",13,null,""]
[16,"030409005005","避雷网","1.名称:屋面避雷网\r\n2.材质:镀锌圆钢10","m",60,null,""]
[17,"030409003005","避雷引下线","1.名称:避雷引下线\r\n2.材质:避雷引下线4根主筋","m",16,null,""]
[18,"030409001002","接地极","1.名称:基础接地极\r\n2.材质:圆钢","根",4,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-10热水汤主线收费站锅炉房 给排水工程","index":20,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[22,0,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：10热水汤主线收费站锅炉房 给排水工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"031006015002","水箱","1.型号、规格:4000*2500*2500\r\n2.:12S2，96-100页","台",1,null,""]
[2,"030901007002","消火栓系统稳压设备","1.材质、规格:消火栓系统稳压设备  ZW(L)-1-X-10\r\n2.:12s4  138-141页","个",1,null,""]
[3,"030902007002","贮存装置","1.型号、规格:立式隔膜式气压罐  SQL800*0.6","套",1,null,""]
[4,"030211003011","稳压泵","1.型号:25LGW3-10*5\r\n2.功率:1.5KW\r\n3.:12S4 -138，141","台",2,null,""]
[5,"030211003012","消防泵","1.型号:XBD3.8/30-125-BL\r\n2.功率:22KW","台",2,null,""]
[6,"030109011004","潜水泵","1.型号:500QWDL-3\r\n2.规格:详图纸\r\n3.:12S8-308","台",1,null,""]
[7,"030901012004","水泵软连接","","套",4,null,""]
[8,"031001005009","铸铁管","1.材质、规格:铸铁排水管  DN100","m",17.4,null,""]
[9,"031001005010","铸铁管","1.材质、规格:铸铁排水管  DN150","m",7.7,null,""]
[10,"030901010005","试验消火栓","1.附件材质、规格:DN65","套",1,null,""]
[11,"030901010006","室内消火栓","1.附件材质、规格:DN65","套",4,null,""]
[12,"031003001063","螺纹阀门","1.类型:止回阀\r\n2.规格、压力等级:DN100","个",5,null,""]
[13,"031003001064","螺纹阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN100","个",7,null,""]
[14,"030901002004","消火栓钢管","1.材质、规格:镀锌钢管DN150\r\n2.连接形式:沟槽卡箍连接\r\n3.刷防锈漆两道，红色调和漆两道\r\n4.冲洗、打压","m",8,null,""]
[15,"030901002005","消火栓钢管","1.材质、规格:镀锌钢管DN100\n2.连接形式:沟槽卡箍连接\n3.刷防锈漆两道，红色调和漆两道\n4.冲洗、打压","m",8,null,""]
[16,"030901002006","消火栓钢管","1.材质、规格:镀锌钢管DN65\r\n2.连接形式:焊接连接\r\n3.刷防锈漆两道，红色调和漆两道\r\n4.冲洗、打压","m",4.5,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-11热水汤主线收费站变电所 土建","index":21,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[13,0,13,4],[17,0,17,4],[35,0,35,4],[39,0,39,4],[46,0,46,4],[48,0,48,4],[51,0,51,4],[54,0,54,4],[57,0,57,4],[59,0,59,4],[61,0,61,4],[63,0,63,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：11热水汤主线收费站变电所 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距","m²",98.77,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土方开挖\r\n2、基础钎探","m³",686.6,null,""]
["3","010103001001","回填方","1、基槽周边土方回填\r\n2、房心回填\r\n3、回填压实系数0.95\r\n","m³",205.3,null,""]
["4","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、运距由施工单位根据现场施工条件考虑","m³",481.31,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["5","010201001001","换填垫层","1.材料种类及配比：0.3m厚级配砂砾垫层\r\n2.压实系数：大于0.95\r\n","m³",100,null,""]
["6","010201001001","换填垫层","1.材料种类及配比：0.9m厚3:7灰土垫层\r\n2.压实系数：大于0.95","m³",300,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["7","010401003001","实心砖墙","1、MU10红机砖\r\n2、M10混合砂浆砌筑","m³",65.25,null,""]
["8","010403001001","片石基础","1、石料种类、规格：MU30片石\r\n2、基础类型：条形\r\n3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆\r\n","m³",71.71,null,""]
["9","010401014001","砖地沟, 明沟","1、沟截面尺寸：方型1200*1200\r\n2、垫层材料种类、厚度:100厚C10砼\r\n3、混凝土强度等级：C10\r\n4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆\r\n5、详见02G04图集\r\n","m",4.2,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["10","010503002001","矩形梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",4.71,null,""]
["11","010502002001","构造柱","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",4.14,null,""]
["12","010503004001","圈梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",9.1,null,""]
["13","010503005001","过梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",2.42,null,""]
["14","010505003001","平板","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",14.09,null,""]
["15","010512008001","沟盖板, 井盖板, 井圈","1、混凝土强度等级：C20\r\n2、详见02G04图集\r\n","m³",0.53,null,""]
["16","010505008001","雨篷、悬挑板、阳台板","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C255","m³",0.89,null,""]
["17","010507001001","散水 散2","1、做法参见12J1-152-散2\r\n2、下设300厚防冻砂","m²",24.56,null,""]
["18","010507004001","台阶  台6","1、下设300厚防冻砂\r\n2、台阶做法详见12J1-155-台6","m²",7.92,null,""]
["19","010507001001","散水, 坡道","1、做法详见12J1-156-坡6\r\n2、下设300厚防冻砂","m²",17.28,null,""]
["20","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ6","t",0.1,null,""]
["21","010515001002","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ8","t",0.11,null,""]
["22","010515001001","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ10","t",0.97,null,""]
["23","010515001007","现浇构件钢筋三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ12","t",0.91,null,""]
["24","010515001001","现浇构件钢筋三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ14","t",1.43,null,""]
["25","010515001002","现浇构件钢筋三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ20","t",0.06,null,""]
["26","010515001002","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ6\r\n","t",0.43,null,""]
["F.金属结构工程",{"$nulls":6},""]
["27","010602001001","钢屋架","轻型钢屋架、檩条选自《轻型屋面钢屋架》G517-1~5\r\n角钢选用∠50*4\r\n","t",1.75,null,""]
["28","010605001001","钢板楼板","0.8厚红色镀锌瓦楞型压型钢板","m²",143.12,null,""]
["29","010606008001","钢梯",null,"t",0.65,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["30","010807001001","金属(断桥)窗","1、窗代号及洞口尺寸：C1、C2、C3、C4\r\n2、框、扇材质：单框双玻断桥铝合金\r\n","m²",16.2,null,""]
["31","010807001001","钢丝网百叶窗","1、窗代号及洞口尺寸：C1、C3\r\n2、框、扇材质：钢丝网百叶窗","m²",5.4,null,""]
["32","010807001001","铁艺护窗",null,"m²",2.7,null,""]
["33","010807003001","钢丝网百叶窗","窗洞口代号：C5、C6\r\n带钢丝网百叶窗","m²",2.4,null,""]
["34","010802003001","钢质防火门","丙级防火门","m²",3.24,null,""]
["35","010802003001","钢质防火门","甲级防火门 M-1、M-2、M-3","m²",9.54,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["36","010902001001","屋面卷材防水","1、隔离层：2厚氯酊胶隔离层\r\n2、保温层采用200厚挤塑板密度≥30KG/m3\r\n3、20厚1：3水泥砂浆找平层\r\n4、防水层：4+3厚SBS改性沥青卷材防水\r\n","m²",124.45,null,""]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},""]
["37","011001001001","保温隔热屋面","1、200厚挤塑板保温层","m²",124.45,null,""]
["38","011001003001","保温隔热墙面","基层墙体保温做法参见12J3-1-A","m²",187.26,null,""]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},""]
["39","011101003001","细石混凝土楼地面 地102","1、150厚碎石灌M5水泥砂浆\r\n2、60厚C15混凝土垫层\r\n3、素水泥浆一道\r\n4、40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光","m²",78.13,null,""]
["40","011102003005","块料楼地面 踢1","1、6厚1：3水泥砂浆\r\n2、6厚1：2水泥砂浆抹面压光\r\n3、踢脚高度120\r\n","m",79.54,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["41","011201001001","墙面一般抹灰 内墙3","1、9厚1：1：6水泥石灰砂浆\r\n2、6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平\r\n3、清理抹灰基层\r\n4、刮腻子两遍，分遍磨平\r\n5、涂饰底层涂料\r\n6、复补腻子，磨平\r\n7、涂饰面层乳胶漆涂料两遍","m²",293.6,null,""]
["42","011204001001","勒脚","详见12J1-123-外墙13\r\n面层为灰色蘑菇石勒脚","m²",10.17,null,""]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},""]
["43","011301001001","天棚抹灰 顶5","1、5厚1：1：4水泥砂浆打底\r\n2、3后1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平\r\n3、刮腻子两遍，乳胶漆一遍。","m²",78.13,null,""]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},""]
["44","011406001001","抹灰面油漆","外墙真石漆","m²",187.26,null,""]
["Q.其他装饰工程",{"$nulls":6},""]
["45","011503001001","金属扶手、栏杆、栏板","钢楼梯栏杆高度1100MM","m",4.8,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-12热水汤主线收费站变电所 采暖工程","index":22,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[22,0,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：12热水汤主线收费站变电所 采暖工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","散热器","","",null,null,""]
[1,"031005002007","钢制散热器","1.型号、规格:铸铁柱形散热器 TZ4-6-6","片",60,null,""]
[2,"031003001065","手动放风阀","1.类型:手动放风阀\r\n2.规格：DN15","个",3,null,""]
[3,"031201004005","铸铁管、暖气片刷油","1.除锈级别:除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、白瓷漆两道","m²",8.52,null,""]
[4,"031003001066","螺纹阀门","1.类型:温控阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",3,null,""]
[5,"031003001067","螺纹阀门","1.类型:截止阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",3,null,""]
["","","管道","","",null,null,""]
[6,"031001002028","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN32\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",4.2,null,""]
[7,"031001002029","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",4.1,null,""]
[8,"031001002030","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",3.9,null,""]
[9,"031201001013","管道刷油","1.除锈级别:管道除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、银粉两道","m²",0.5,null,""]
[10,"031002001009","管道支架","1.材质:角钢\r\n2.除锈，防锈漆两道、银粉两道\r\n3.银粉两道","kg",5,null,""]
["","","阀门","","",null,null,""]
[11,"031003001068","螺纹阀门","1.类型:自动排气阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",2,null,""]
[12,"031003001069","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",5,null,""]
[13,"031003001070","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",2,null,""]
[14,"031003001071","螺纹阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN32\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-13热水汤主线收费站变电所 电气工程","index":23,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[25,0,25,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：13热水汤主线收费站变电所 电气工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","配电箱","","",null,null,""]
[1,"030404017021","配电箱","1.名称:APE双电源自动切换箱\r\n2.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
["","","灯具开关","","",null,null,""]
[2,"030404034024","照明开关","1.名称:单控双联","个",1,null,""]
[3,"030404034025","照明开关","1.名称:单控单联","个",1,null,""]
[4,"030404034026","照明开关","1.名称:防火气密开关","个",3,null,""]
[5,"030404035013","插座","1.名称:单相三极防火插座","个",8,null,""]
[6,"030412001017","普通灯具","1.名称:防火灯具","套",4,null,""]
[7,"030412001018","普通灯具","1.名称:双管吸顶式成套型荧光灯","套",3,null,""]
[8,"030411006015","接线盒","开关、插座接线盒","个",13,null,""]
[9,"030411006016","接线盒","1.名称:灯具接线盒","个",7,null,""]
["","","管线","","",null,null,""]
[10,"030411001039","配管","1.规格:SC15","m",32.55,null,""]
[11,"030411001040","配管","1.规格:SC20","m",21.27,null,""]
[12,"030411004027","配线","1.规格:BV-2.5","m",72.5,null,""]
[13,"030411004028","配线","1.规格:BV-4","m",68.31,null,""]
["","","防雷接地","","",null,null,""]
[14,"030409002004","接地母线","1.材质:镀锌扁钢\r\n2.规格:-40*4","m",63.46,null,""]
[15,"030409003006","避雷引下线","","m",13.2,null,""]
[16,"030409005006","避雷网","1.规格:Φ镀锌圆钢","m",40.4,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-14热水汤主线收费站储煤仓 土建","index":24,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[9,0,9,4],[13,0,13,4],[15,0,15,4],[18,0,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：14热水汤主线收费站储煤仓 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101003001","挖沟槽土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、挖土深度：1.6米","m³",72.4,null,""]
["2","010103001001","回填方","回填土质：原土回填\r\n运距：综合考虑各种运距","m³",33.2,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","运距：综合考虑各种运距\r\n土质类别：余土外运","m³",39.2,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["4","010403001001","石基础","M5水泥砂浆砌MU30片石","m³",31,null,""]
["5","010401003001","实心砖墙","M5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体","m³",26.8,null,""]
["6","010404001001","垫层","中砂垫层","m³",22.8,null,""]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},""]
["7","011101003001","细石混凝土楼地面","150厚级配砂砾（掺20%碎石）压实系数为0.97\r\n200厚C30砼","m²",112,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["8","011201001001","墙面一般抹灰","05J1-46-1","m²",71.1,null,""]
["9","011201001002","墙面一般抹灰","05J1-50-21","m²",74.8,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-15热水汤主线收费站菜窖 土建","index":25,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[9,0,9,4],[12,0,12,4],[14,0,14,4],[23,0,23,4],[26,0,26,4],[28,0,28,4],[30,0,30,4],[33,0,33,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：15热水汤主线收费站菜窖 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、挖土深度：2.5米以内","m³",91.8,null,""]
["2","010103001001","回填方","人工原土回填","m³",17.2,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","1、土质类别：一、二类土\r\n2、土方运距：综合各种运距","m³",100.52,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["4","010201001001","换填垫层","换填0.5米厚3:7灰土垫层","m³",25.92,null,""]
["5","010201004001","强夯地基","单次夯击能1000KN.M","m²",31.36,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["6","010401003002","实心砖墙","M7.5水砂浆砌筑MU10机制红砖\r\n墙体厚度370mm","m³",36.42,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["7","010501002001","带形基础","1、混凝土种类：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",5.6,null,""]
["8","010505003001","平板","1、混凝土种类:商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",3.76,null,""]
["9","010501001001","垫层","菜窖内300厚中砂","m³",5.3,null,""]
["10","010506001001","直形楼梯","1、混凝土种类:商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m²",5.62,null,""]
["11","010515001001","现浇构件钢筋","钢筋级别：一级钢\r\n钢筋直径：φ8","t",0.31,null,""]
["12","010515001002","现浇构件钢筋","钢筋级别：一级钢\r\n钢筋直径：φ6","t",0.11,null,""]
["13","010507001001","散水, 坡道","做法详见05J1-113-1\r\n散水下做300厚防冻砂","m²",17.92,null,""]
["14","010507004001","台阶","05J1-115-2","m²",2.7,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["15","010802004001","防盗门","1、门代号及洞口尺寸：M-1\r\n2、门框或扇外围尺寸：1200*2000\r\n","m²",2.4,null,""]
["16","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","双玻平开塑钢窗","m²",0.24,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["17","010902001001","屋面卷材防水","05J1-89、细石砼做法最薄处40厚、按2%找坡","m²",5.6,null,""]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},""]
["18","011001001001","保温隔热屋面","内装式保温混凝土底板贴150厚聚苯板","m²",5.6,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["19","011201001001","墙面一般抹灰","05J1-46-2外墙抹灰","m²",52.77,null,""]
["20","011406001001","抹灰面油漆","外墙面刷灰色外墙涂料两遍","m²",52.77,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-16热水汤主线收费站菜窖 电气工程","index":26,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[12,0,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：16热水汤主线收费站菜窖 电气工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030412001001","普通灯具","1.名称:壁灯","套",2,null,""]
[2,"030404034001","照明开关","1.名称:单联开关","个",1,null,""]
[3,"030411006002","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:PVC","个",3,null,""]
[4,"030411006003","接线盒","1.名称:开关盒\r\n2.材质:PVC","个",1,null,""]
[5,"030408001001","电力电缆","1.名称:YJV3*4","m",15.7,null,""]
[6,"030411001001","配管","1.名称:钢管\r\n2.规格:CS20","m",12.87,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-17热水汤主线收费站电动伸缩门 土建","index":27,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[9,0,9,4],[12,0,12,4],[20,0,20,4],[23,0,23,4],[26,0,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：17热水汤主线收费站电动伸缩门 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、机械挖土、人工配合","m³",51.66,null,""]
["2","010103001001","回填方","1、原土回填\r\n2、压实系数符合设计要求\r\n3、综合考虑各种运距","m³",39.1,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、综合考虑各种运距","m³",12.61,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["4","010403001001","石基础","M5水泥砂浆砌筑MU30片石","m³",5.4,null,""]
["5","010401003001","实心砖墙","M10混合砂浆砌筑MU10红机砖","m³",12.16,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["6","010501001001","垫层","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C15","m³",0.55,null,""]
["7","010501003001","独立基础","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",2.81,null,""]
["8","010502001001","矩形柱","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",4.54,null,""]
["9","010503004001","圈梁",null,"m³",1.35,null,""]
["10","010515001001","现浇构件钢筋","钢筋类别：三级钢 直径\r\n钢筋直径：16","t",0.2,null,""]
["11","010515001002","现浇构件钢筋","钢筋类别：三级钢 直径\r\n钢筋直径：12","t",0.04,null,""]
["12","010515001003","现浇构件钢筋","钢筋类别：一级钢 箍筋\r\n钢筋直径：12","t",0.1,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["13","010804006001","钢质花饰大门","铁艺大门做法参见12J9-1-82-6","m²",2.7,null,""]
["14","010805004001","电动伸缩门","电动伸缩门\r\n门宽L=9000mm高H=1500mm","樘",1,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["15","011204001001","石材墙面","装饰墙干挂天然花岗岩","m²",32.88,null,""]
["16","011205001001","石材柱面","柱面干挂天然花岗岩","m²",26.88,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-18热水汤主线收费站消防蓄水池、消防泵房 土建","index":28,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[9,0,9,4],[12,0,12,4],[25,0,25,4],[29,0,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：18热水汤主线收费站消防蓄水池、消防泵房 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101002001","挖一般土方","土壤类别：一、二类土","m³",1730.53,null,""]
["2","010103001001","回填方","原土回填","m³",954.6,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","土质类别：一、二类土\r\n土方运距：综合考虑个种运距","m³",1424.96,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["4","010201001001","换填垫层","换填1米深3:7灰土垫层","m³",300,null,""]
["5","010201004001","强夯地基","单击夯击能选1000KN.M","m²",220,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["6","010501001001","垫层","混凝土类别：商品混凝土\r\n混凝土强度：C15","m³",22.72,null,""]
["7","010501004001","满堂基础","混凝土类别：商品混凝土\r\n混凝土强度：C30\r\n抗渗等级：P6","m³",55.04,null,""]
["8","010504001001","直形墙","混凝土类别：商品混凝土\r\n混凝土强度：C30\r\n抗渗等级：P6","m³",70.33,null,""]
["9","010505003001","平板","混凝土类别：商品混凝土\r\n混凝土强度：C30\r\n抗渗等级：P6","m³",36.2,null,""]
["10","010506001001","直形楼梯","混凝土类别：商品混凝土\r\n混凝土强度：C30\r\n","m²",7.07,null,""]
["11","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：箍筋φ6","t",0.11,null,""]
["12","010515001002","现浇构件钢筋","钢筋级别：二级\r\n钢筋直径：Φ10","t",3.37,null,""]
["13","010515001003","现浇构件钢筋","钢筋级别：二级\r\n钢筋直径：Φ12","t",11.45,null,""]
["14","010507007001","检修孔","检修孔Φ1000","个",1,null,""]
["15","010507007002","通风帽","通风帽Φ1100","只",2,null,""]
["16","010507007003","通风管","通风管DN200","根",2,null,""]
["17","010606008001","钢梯","钢爬梯05j8-47-2-3","t",0.42,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["18","010902001001","屋面卷材防水","蓄水池顶板防水\r\n做法详见图纸","m²",211.5,null,""]
["19","010903001001","墙面卷材防水","蓄水池侧墙防水","m²",257.2,null,""]
["20","010904001001","底板防水","蓄水池底板防水","m²",220.16,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-19热水汤主线收费站消防蓄水池泵房 电气工程","index":29,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[12,0,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：19热水汤主线收费站消防蓄水池泵房 电气工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030412002003","工厂灯","1.名称:防水防尘灯","套",2,null,""]
[2,"030404034020","照明开关","1.名称:单联开关","个",1,null,""]
[3,"030411006011","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:PVC","个",2,null,""]
[4,"030411006012","接线盒","1.名称:开关盒\r\n2.材质:PVC","个",1,null,""]
[5,"030411004024","配线","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-2.5","m",25.5,null,""]
[6,"030411001036","配管","1.名称:PC20","m",8.5,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-20热水汤主线收费站消防蓄水池泵房 消防工程","index":30,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[14,0,14,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：20热水汤主线收费站消防蓄水池泵房 消防工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030211003007","消防泵","1.型号:XBD6/15-SLH Q=15L/S ,H=60m，N=15Kw","台",2,null,""]
[2,"030109011003","潜水泵","1.型号:50WQ-15   Q=4.2L/S,H=10m , N=1.1Kw\r\n2.规格:详图纸\r\n3.:12S8-308","台",1,null,""]
[3,"030901012003","水泵软连接","","套",4,null,""]
[4,"031003001055","阀门","1.类型:液位控制阀\r\n2.规格、压力等级:DN100","个",2,null,""]
[5,"031003001056","阀门","1.类型:止回阀\r\n2.规格、压力等级:DN125","个",4,null,""]
[6,"031003001057","阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN125","个",4,null,""]
[7,"030601002004","压力仪表","1.名称:压力表","台",2,null,""]
[8,"031002003008","穿墙套管","1.规格:DN100","个",1,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-21热水汤主线收费站收费大棚 土建","index":31,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[15,0,15,4],[21,0,21,4],[23,0,23,4],[25,0,25,4],[27,0,27,4],[29,0,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：21热水汤主线收费站收费大棚 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距","m²",958,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、挖土深度：按设计要求","m³",515.68,null,""]
["3","010103001001","回填方","1、密实度要求：符合设计要求\r\n2、填方材料品种：符合设计要求\r\n3、填方来源运距：原土回填","m³",440.22,null,""]
["4","010103002001","余方弃置","1、土壤类别：一二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距","m³",75.46,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["5","010501001001","垫层","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C15\r\n","m³",10.37,null,""]
["6","010501003001","独立基础","1、混凝土种类:现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C35\r\n","m³",75.46,null,""]
["7","010515001001","现浇构件钢筋","钢级种类、规格：三级钢、Φ16\r\n","t",2.24,null,""]
["8","010516002001","预埋铁件","基础预埋铁件","t",0.6,null,""]
["F.金属结构工程",{"$nulls":6},""]
["9","010601001","钢网架","钢结构包括网架、钢柱、柱脚螺栓、连接件，由专业设计单位另出图\r\n螺栓球网架用钢量按30KG每平米计算","t",28.74,null,""]
["10","010603003001","钢管柱","1、钢材品种、规格:Q235B钢\r\n2、单根柱重量：3t内\r\n3、探伤要求:符合《螺栓球节点钢网架焊缝超声波探伤及质量分级法》规定的二级质量等级的要求\r\n4、防火要求：建筑防火等级为二级、网架耐火极限为1.5h\r\n","t",23.46,null,""]
["11","010606002001","钢檩条","屋面檩条方钢管规格100*80*4*4\r\n","t",22.66,null,""]
["12","010605001001","钢板楼板","1.0厚彩色镀锌瓦压型钢板屋面","m²",958,null,""]
["13","010606011001","钢板天沟","3mm厚钢板","t",2.15,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["14","011209001001","带骨架幕墙","4厚铝塑板\r\n柱面及球形网架处铝塑板","m²",1217.6,null,""]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},""]
["15","011302001001","吊顶天棚","铝扣板吊顶","m²",342.88,null,""]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},""]
["16","011405001001","金属面油漆","防锈漆两遍，防火漆两遍。","t",77.01,null,""]
["Q.其他装饰工程",{"$nulls":6},""]
["17","011508004001","金属字","铜质字体\r\n2500*3000","个",12,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-22热水汤主线收费站收费大棚 电气工程","index":32,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[16,0,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：22热水汤主线收费站收费大棚 电气工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","强电管线","","",null,null,""]
[1,"030404017022","配电箱","1.名称:组合开关柜","台",2,null,""]
[2,"030411001041","配管","1.材质:钢管\r\n2.规格:SC20\r\n3.配置形式:暗敷","m",324.7,null,""]
[3,"030411004029","配线","1.规格:BV-4","m",974.1,null,""]
["","","照明灯具","","",null,null,""]
[4,"030412001019","普通灯具","1.名称:LED灯120W","套",32,null,""]
["","","防雷接地","","",null,null,""]
[5,"030409002005","接地母线","1.名称:户外接地母线","m",263.7,null,""]
[6,"030409005007","避雷网","","m",263.7,null,""]
[7,"030409006001","避雷针","","根",8,null,""]
[8,"030409003007","避雷引下线","","m",34,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-23热水汤主线收费站围墙 土建","index":33,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[10,0,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：23热水汤主线收费站围墙 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","040101002001","挖沟槽土方","1.土壤类别:一二类土\r\n2.挖土深度：3米以内\r\n","m³",2061.91,null,""]
["2","040103001001","回填方","运距：综合考虑各种运距","m³",1423.56,null,""]
["3","040103002001","余方弃置","运距：综合考虑各种运距","m³",378.52,null,""]
["4","010401003001","砖围墙","1、500厚防冻砂\r\n2、M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石基础\r\n3、M10水泥砂浆砌筑MU10砖墙，宽370mm\r\n4、1:3水泥砂浆墙面抹灰\r\n5、墙面刷涂料\r\n","m",260,null,""]
["5","010401003001","铁艺围墙","1、铁艺围墙高度1.5米\r\n2、500厚防冻砂\r\n3、M7.5水泥砂浆砌筑片石基础\r\n4、C25砼地圈梁","m",83,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-24热水汤主线收费站外网 电气工程","index":34,"n_rows":29,"n_cols":8,"rows_kept":29,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[28,0,28,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：24热水汤主线收费站外网 电气工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"010101003002","挖沟槽土方","1.土壤类别:一二类土\r\n2.弃土运距:踏勘现场自行考虑","m³",241.46,null,""]
[2,"010103001003","回填方","1.填方材料品种:回填土","m³",144.88,null,""]
[3,"010103001004","回填方","1.填方材料品种:回填砂","m³",96.58,null,""]
[4,"010103002002","余方弃置","1.运距:踏勘现场自行考虑","m³",96.58,null,""]
[5,"030408001013","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-3*6","m",303.16,null,""]
[6,"040803005009","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-3*6","个",14,null,""]
[7,"030408001014","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-4*70","m",84.92,null,""]
[8,"040803005010","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-4*70","个",2,null,""]
[9,"030408001015","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-4*16","m",103.39,null,""]
[10,"040803005011","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-4*16","个",2,null,""]
[11,"030408001016","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-4*50","m",71.76,null,""]
[12,"040803005012","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-4*50","个",2,null,""]
[13,"030408001017","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-4*6","m",52.03,null,""]
[14,"040803005013","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-4*6","个",2,null,""]
[15,"030408001018","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-3*2.5","m",30.32,null,""]
[16,"040803005014","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-3*2.5","个",2,null,""]
[17,"030411001022","配管","1.名称:SC20","m",26.32,null,""]
[18,"030411001023","配管","1.名称:SC32","m",286.19,null,""]
[19,"030411001024","配管","1.名称:SC50","m",75.39,null,""]
[20,"030411001025","配管","1.名称:SC80","m",67.76,null,""]
[21,"030411001026","配管","1.名称:SC100","m",80.92,null,""]
[22,"030412009003","庭院灯","1.名称:HD4205(2*300WLED灯)\n2.灯杆高度:3m\n3.杆座材质、规格:混凝土基础","套",8,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-25热水汤主线收费站外网 给排水工程","index":35,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[18,0,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：25热水汤主线收费站外网 给排水工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","外网","","",null,null,""]
[1,"031001007002","复合管","1.材质、规格:PPR铝塑复合管 DN80\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",100,null,""]
[2,"031001005006","污水管道","1.材质、规格:HDPE  De300\r\n2.连接形式:承插电热熔连接","m",138.95,null,""]
[3,"031001001004","镀锌钢管","1.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100\r\n2.连接形式:沟槽卡箍连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",91.53,null,""]
[4,"031201001009","管道刷油","1.除锈级别:轻锈\r\n2.油漆品种:红丹防锈漆两道，红色调和漆两道","m²",32.8,null,""]
[5,"040504002003","排水检查井","1.名称:Φ1200mm圆形\r\n2.井盖、井圈材质及规格:双层承重保温井口，上层设Φ700重型球墨铸铁井盖\r\n3.图集:05S7-16（有地下水）","座",13,null,""]
[6,"040504002004","地沟检查井","1.井盖、井圈材质及规格:双层承重保温井口，上层设Φ700重型球墨铸铁井盖\r\n2.图集:02J331","座",3,null,""]
[7,"011702031004","化粪池","1.化粪池规格:5#钢筋混凝土化粪池\r\n2.图集:详05S7-204","座",1,null,""]
[8,"011702031005","钢筋混凝土排污降温池","1.规格:2#钢筋混凝土排污降温池\r\n2.图集:详05S7-247(有地下水)","座",1,null,""]
["","","深水机井","","",null,null,""]
[9,"011706001002","成井","1.成井方式:详设计图纸","座",1,null,""]
["","","隔油池","","",null,null,""]
[10,"011702031006","隔油池","1.规格:隔油池\r\n2.图集:详04S519-72","座",1,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-26热水汤主线收费站外网 热力外网","index":36,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[16,0,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：26热水汤主线收费站外网 热力外网","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"031001002018","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN100\r\n3.连接形式:焊接连接\r\n4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求","m",22.37,null,""]
[2,"031001002019","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN80\r\n3.连接形式:焊接连接\r\n4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求","m",100.16,null,""]
[3,"031001002020","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN40\r\n3.连接形式:焊接连接\r\n4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求","m",100,null,""]
[4,"031201001008","管道刷油","1.除锈级别:轻锈\r\n2.油漆品种:红丹防锈漆，两遍","m²",50.9,null,""]
[5,"031208002003","管道绝热","1.绝热材料品种:玻璃棉管壳\r\n2.绝热厚度:50mm","m³",4.5,null,""]
[6,"031208007003","防潮层、保护层","1.材料:铝箔","m²",130.2,null,""]
[7,"031003003005","焊接法兰阀门","1.类型:泄水阀DN32\r\n2.连接形式:法兰连接","个",2,null,""]
[8,"031003003006","自动排气阀","1.类型:自动排气阀\r\n2.规格、压力等级:ZP88-1  DN25\r\n3.连接形式:法兰连接","个",2,null,""]
[9,"031003001040","伸缩器","1.轴向型波纹伸缩器，波纹数8~10波，补偿量及安装详见05S9-156","个",4,null,""]
[10,"031002001006","管道支架","1.材质:角钢\r\n2.管架形式:滑动支架\r\n3.除锈，防锈漆两道","kg",379.2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-27热水汤主线收费站外网 通讯工程","index":37,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[9,0,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：27热水汤主线收费站外网 通讯工程","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030408003003","电缆保护管","1.材质:焊接钢管\r\n2.规格:Φ144*4mm","m",1144.74,null,""]
[2,"030411004016","配线","1.配线形式:管内穿3mm镀锌铁丝","m",1144.74,null,""]
[3,"040205001002","人孔井","1.其他:详图纸","座",14,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-28热水汤主线收费站硬化 土建","index":38,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[13,0,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：28热水汤主线收费站硬化 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距\r\n3、厚度50cm","m²",9650,null,""]
["2","040101002001","上下路挖土方","上下路挖土方","m³",3630,null,""]
["3","050101009001","种植土回（换）填","1.回填土质要求：种植土\r\n2.取土运距：综合考虑各种运距\r\n","m³",1370,null,""]
["4","040501001001","排水管","直径Φ1250砼排水管\r\n","m",40,null,""]
["5","040202002001","石灰稳定土-底基层","200厚灰土隔水层\r\n压实系数不小于96%","m²",5647,null,""]
["6","040202014001","水泥稳定碎（砾）石-基层","1.厚度:20cm\r\n2.水泥含量:重量比6:94\r\n3.石料规格:掺20%机碎石\r\n","m²",5647,null,""]
["7","040203007001","水泥混凝土-面层","150厚C35砼","m²",5647,null,""]
["8","040305003001","浆砌块料","上下路片石护坡","m³",650,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-29新地养护工区、超限超载站综合楼 土建","index":39,"n_rows":99,"n_cols":8,"rows_kept":99,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[13,0,13,4],[18,0,18,4],[52,0,52,4],[64,0,64,4],[67,0,67,4],[70,0,70,4],[82,0,82,4],[87,0,87,4],[90,0,90,4],[96,0,96,4],[98,0,98,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：29新地养护工区、超限超载站综合楼 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距","m²",435.75,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土方开挖\r\n2、基础钎探","m³",4197.07,null,""]
["3","010103001001","回填方","1、基槽周边土方回填\r\n2、房心回填\r\n3、回填压实系数0.95\r\n","m³",1128.1,null,""]
["4","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、运距由施工单位根据现场施工条件考虑","m³",3069,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["5","010201001001","级配砂砾垫层","1.材料种类及配比：级配砂砾垫层（35%机碎石）\r\n2.压实系数：0.95\r\n","m³",490,null,""]
["6","010201001001","灰土垫层","1.材料种类及配比：3:7灰土垫层\r\n2.压实系数：0.95\r\n","m³",2450,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["7","010401014001","砖砌地沟 1200*1200","1、MU10粘土砖\r\n2、M5水泥砂浆砌筑\r\n3、沟截面：1200*1200","m",98.65,null,""]
["8","010401014001","砖地沟 900*1200","1、MU10粘土砖\r\n2、M5水泥砂浆砌筑\r\n3、沟截面：900*1200","m",6.4,null,""]
["9","010401012001","零星砌砖","1、M5水泥砂浆砌筑MU10红机砖\r\n2、卫生间墩台","m³",1.94,null,""]
["10","010402001001","砌块墙","1、墙体类型：内墙、外墙\r\n2、墙体厚度：100、200、300\r\n3、空心砖、砌块品种、规格、强度等级：MU3.5\r\n4、砂浆强度等级：M5\r\n","m³",207.92,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["11","010501001001","垫层","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C15\r\n","m³",18.25,null,""]
["12","010501001001","地沟垫层","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C15\r\n","m³",17.46,null,""]
["13","010501001001","外墙地梁下砂垫层","1厚度：500\r\n2材料：防冻砂","m³",42.37,null,""]
["14","010501003001","独立基础","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",64.95,null,""]
["15","010502001001","矩形柱","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",51,null,""]
["16","010502002001","构造柱","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",36.39,null,""]
["17","010503002001","矩形梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30","m³",136.92,null,""]
["18","010503004001","圈梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",3.23,null,""]
["19","010505001001","有梁板","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30","m³",85.75,null,""]
["20","010503005001","过梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",0.53,null,""]
["21","010506001001","直形楼梯","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m²",38.76,null,""]
["22","010505007001","天沟（檐沟）、挑檐板","1、混凝土种类：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",12.17,null,""]
["23","010512001001","平板","1、地沟盖板选用02G404\r\n2、混凝土种类：预制混凝土\r\n3、混凝土强度等级：C25","m³",15.33,null,""]
["24","010507001001","散水","散水做法参见12J9-1-95-4\r\n150卵石垫层，增设300厚中砂防冻层\r\n","m²",95.2,null,""]
["25","010507004001","台阶","1、详见12J9-1-103-7\r\n2、增设300厚中粗防冻砂,面层为毛面花岗岩","m²",36.72,null,""]
["26","010514001001","通风道","卫生间通风道","m",6.8,null,""]
["27","010514001002","通风帽","成品风帽","个",1,null,""]
["28","010606008001","钢梯","上屋面检修梯","t",0.65,null,""]
["29","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ6","t",1.87,null,""]
["30","010515001001","现浇构件钢筋三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ8","t",4.45,null,""]
["31","010515001001","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ10","t",5.63,null,""]
["32","010515001007","现浇构件钢筋三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ12","t",7.29,null,""]
["33","010515001001","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ14","t",0.96,null,""]
["34","010515001002","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ16","t",0.56,null,""]
["35","010515001005","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ18","t",5.92,null,""]
["36","010515001006","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ22","t",8.05,null,""]
["37","010515001007","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ25","t",10.83,null,""]
["38","010515001002","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢 箍筋\r\n2、钢筋直径：φ6\r\n","t",1.51,null,""]
["39","010515001002","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢 箍筋\r\n2、钢筋直径：φ8\r\n","t",0.24,null,""]
["40","010515001001","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢 箍筋\r\n2、钢筋直径：φ8","t",6.11,null,""]
["41","010515001008","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ8","t",1.48,null,""]
["42","010515001009","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢 箍筋\r\n2、钢筋直径：φ8","t",1.51,null,""]
["43","010516003001","机械连接","钢筋机械连接接头","个",337,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["44","010807001001","断桥铝合金窗","1、窗代号及洞口尺寸：C-1、C-2、C-4、C-5\r\n2、断桥铝合金框内平开窗。\r\n","m²",105.39,null,""]
["45","010807002001","金属防火窗","乙级钢质防火窗 C-3、C-6","m²",5.28,null,""]
["46","010801002001","成品实木门0921","成品实木门M0921带 (内外门套、门锁及小五金）\r\n洞口尺寸900*2100\r\n","樘",7,null,""]
["47","010801002002","成品实木门M1021","成品实木门M1021带 (内外门套、门锁及小五金）\r\n洞口尺寸1000*2100\r\n","樘",15,null,""]
["48","010801002003","木质门带套M1521","成品实木门M1521带 (内外门套、门锁及小五金）\r\n洞口尺寸1500*2100\r\n","樘",2,null,""]
["49","010802001001","断桥铝合金框玻璃门窗M1525","断桥铝合金框玻璃门窗BM-1、BM-2、BM-3、BM-4、M1525\r\n洞口尺寸1500*2500","m²",65.29,null,""]
["50","010802003001","钢质防火门M1021乙","乙级钢质防火门M1021乙","m²",6.3,null,""]
["51","010809004001","石材窗台板","12J7-1-82-2\r\n窗台板宽400\r\n","m²",29.36,null,""]
["52","010810005001","窗帘杆","12J7-1-91-1\r\n成品罗马窗帘杆","m",56.7,null,""]
["53","011505003001","帘子杆(监控室、通讯室）","成品罗马窗帘杆做法参05J7-1-72\r\n窗帘盒做法详见05J7-3-28-B\r\n窗帘盒高度由120改为250、窗帘盒宽度由140改为250","m",5.4,null,""]
["54","011505003002","帘子杆（活动室、会议室、餐厅）","活动室、会议室、餐厅成品罗马窗帘杆详见12J7-1-91-1\r\n窗帘盒做法详见12J7-3-53-B\r\n窗帘盒高度由120改为250、窗帘盒宽度由140改为250","m",16.2,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["55","010902001001","屋面卷材防水","1、1.5厚聚氨酯防水涂料\r\n2、1:8水泥珍珠岩找坡层最薄处30找2%坡\r\n3、20厚1:2.5水泥砂浆找平层\r\n4、200厚挤塑聚苯板保温层\r\n5、30厚C20细石砼找平层6m*6m断缝\r\n6、3+3厚SBS改性沥青卷材防水\r\n7、0.4厚聚乙烯膜一层\r\n8、20厚1:3水泥砂浆保护层，设分隔缝，分隔面积为1平米\r\n9、其他未尽事宜详见图纸\r\n","m²",475.4,null,""]
["56","010902004001","屋面排水管","镀锌钢板雨水管做法参见12J5-1-E2-4、-E3-A","m",62.1,null,""]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},""]
["57","011001001001","保温隔热屋面","1、200厚挤塑板保温层","m²",444.4,null,""]
["58","011001003001","保温隔热墙面","80厚挤塑聚苯板\r\n做法详12J3-1-D8-5","m²",908.35,null,""]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},""]
["59","011102003001","块料楼地面地201-B","做法详见12J1-32-地201-B\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",154.14,null,""]
["60","011102003002","花岗岩楼地面 地204","保温做法参见12J1-地102-B\r\n花岗岩地面面层做法详见12J1-36-地204\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",72.12,null,""]
["61","011102003003","块料楼地面 地201-F2","做法详见12J1-33-地201-F2 （300*300防滑地砖）\r\n保温地面做法参见12J1-25-102-B\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",94.53,null,""]
["62","011102003001","块料楼地面   地201（监控室、通讯室）","1、面层为钢质三防PVC防静电地板\r\n2、基层做高档地砖\r\n3、12J1-32-地201（800*800高档地砖、垫层为50厚豆石混凝土）\r\n4、其他未尽事宜详见图纸","m²",34,null,""]
["63","011106001001","花岗岩楼梯面层 地204","花岗岩地面面层做法参见12J1-36-地204","m²",19.39,null,""]
["64","011102003004","块料楼地面 楼201","做法详见12J1-32-楼201\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",246.1,null,""]
["65","011102003005","块料楼地面 楼201-F2","做法详见12J1 楼201-F2\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",36.66,null,""]
["66","011102003006","花岗岩楼地面 楼204","做法详见12J1-36- 楼204\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",63.63,null,""]
["67","011106001002","花岗岩楼梯面层 楼204","做法详见12J1-36- 楼204\r\n其他未尽事宜详见图纸","m²",19.38,null,""]
["68","011102003005","块料楼地面 踢3B","做法详见12J1 踢3-B\r\n","m²",51.66,null,""]
["69","011102003007","块料楼地面 踢5B","做法详见12J1 踢5-B","m²",20.23,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["70","011201001001","墙面一般抹灰 内墙3-B","做法详见12J1 内墙3-B\r\n面层为乳胶漆两遍","m²",1319.71,null,""]
["71","011204003001","块料墙面 内墙6-B","做法详见12J1 内墙6-B\r\n","m²",360.07,null,""]
["72","011204003001","块料墙面 内墙6-BF","做法详见12J1 内墙6-BF\r\n1.5厚聚氨酯防水涂料刷两遍\r\n防水卷边应沿四周墙面高起1.8米","m²",34.59,null,""]
["73","011210001001","木隔断","厕浴成品隔断","m²",23.94,null,""]
["Q.其他装饰工程",{"$nulls":6},""]
["74","011503001001","金属扶手、栏杆、栏板","坡道栏杆详见12J12-22-7\r\n","m",1.8,null,""]
["75","011503001002","金属扶手、栏杆、栏板","楼梯栏杆详见12J8-15-2","m",6.9,null,""]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},""]
["76","011301001001","天棚抹灰 顶2","做法详见12J1 顶2\r\n面层为乳胶漆两遍、刮腻子两遍","m²",21.3,null,""]
["77","011302001001","吊顶天棚 棚2A","做法详见12J1 棚2A\r\n","m²",455.01,null,""]
["78","011302001002","吊顶天棚 棚13","做法详见12J1 棚13","m²",212.16,null,""]
["79","011302001001","吊顶天棚 棚10","做法详见12J1 棚10","m²",34,null,""]
["80","011303001001","轻钢雨棚","轻钢结构玻璃雨棚","m²",28.8,null,""]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},""]
["81","011406001001","抹灰面油漆","外墙真石漆","m²",908.35,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-30新地养护工区、超限超载监测站综合楼 采暖工程","index":40,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[40,0,40,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：30新地养护工区、超限超载监测站综合楼 采暖工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","散热器","","",null,null,""]
[1,"031005002001","钢制散热器","1.型号、规格:铸铁柱形散热器 TZ4-6-6","片",571,null,""]
[2,"031003001002","手动放风阀","1.类型:手动放风阀\r\n2.规格：DN15","个",31,null,""]
[3,"031201004001","铸铁管、暖气片刷油","1.除锈级别:除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、白瓷漆两道","m²",81.08,null,""]
[4,"031003001003","螺纹阀门","1.类型:温控阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",30,null,""]
[5,"031003001004","螺纹阀门","1.类型:截止阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",30,null,""]
["","","管道","","",null,null,""]
[6,"031001002004","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN70\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",62.98,null,""]
[7,"031001002005","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN50\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",89.98,null,""]
[8,"031001002006","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN40\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",36.91,null,""]
[9,"031001002007","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",25.2,null,""]
[10,"031001002008","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",210.7,null,""]
[11,"031201001003","管道刷油","1.除锈级别:管道除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、银粉两道","m²",16.7,null,""]
[12,"031208002002","管道绝热","1.绝热材料品种:离心玻璃棉保温","m³",3.7,null,""]
[13,"031201001004","管道刷油","1.除锈级别:管道除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道","m²",38.5,null,""]
[14,"031208007002","防潮层、保护层","1.层数:玻璃丝布两道","m²",110.4,null,""]
[15,"031002001002","管道支架","1.材质:角钢\r\n2.除锈，防锈漆两道、银粉两道\r\n3.银粉两道","kg",228.79,null,""]
["","","阀门","","",null,null,""]
[16,"031003001005","螺纹阀门","1.类型:自动排气阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",17,null,""]
[17,"031003001006","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",27,null,""]
[18,"031003001007","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",22,null,""]
[19,"031002003001","套管","1.名称、类型:穿楼板套管\r\n2.规格:DN20","个",28,null,""]
["","","采暖入口","","",null,null,""]
[20,"031003003003","焊接法兰阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN70\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,""]
[21,"031003009001","补偿器","1.类型:波纹补偿器\r\n2.规格、压力等级:DN70\r\n3.连接形式:焊接","个",1,null,""]
[22,"031003008001","过滤器","1.材质:粗过滤器\r\n2.规格、压力等级:DN70\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,""]
[23,"031003008002","过滤器","1.材质:细过滤器\r\n2.规格、压力等级:DN70\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,""]
[24,"031003003004","焊接法兰阀门","1.类型:法兰闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN40","个",1,null,""]
[25,"030601002001","压力仪表","1.名称:压力表","台",4,null,""]
[26,"031003014001","热量表","1.类型:热量表\r\n2.型号、规格:DN70","块",1,null,""]
[27,"031009001001","采暖工程系统调试","","系统",1,null,""]
["","","排风","","",null,null,""]
[28,"030404033001","排气扇","1.名称:排气扇\r\n2.型号:BLD-400，风量400m3/h,风压52Pa,功率60W","台",6,null,""]
[29,"030108003001","轴流通风机","1.名称:方形壁式轴流风机4.0C\r\n2.规格:风量5000m3/h ,电机容量0.37Kw（220v）","台",1,null,""]
[30,"030702005001","塑料通风管道","1.规格:200*200","m",14.7,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-31新地养护工区、超限超载监测站综合楼 电气工程","index":41,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[61,0,61,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：31新地养护工区、超限超载监测站综合楼 电气工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","配电箱","","",null,null,""]
[1,"030404017001","配电箱","1.名称:AA1\r\n2.规格:800*800*220\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[2,"030404017002","配电箱","1.名称:AA2\r\n2.规格:800*800*220\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[3,"030404017003","配电箱","1.名称:2AL-1\r\n2.规格:600*400*200\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[4,"030404017004","配电箱","1.名称:1AL-1\r\n2.规格:600*400*200\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[5,"030404017005","配电箱","1.名称:1AP1\r\n2.规格:600*600*200\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[6,"030404017006","配电箱","1.名称:RSQ\r\n2.规格:400*350*120\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[7,"030404017007","配电箱","1.名称:1APrfm\r\n2.规格:400*350*120\r\n3.安装方式:安装2.3m","台",2,null,""]
[8,"030404017008","配电箱","1.名称:AE1\r\n2.规格:600*400*200\r\n3.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
[9,"030404018001","插座箱","1.名称:插座箱\r\n2.规格:400*300*120\r\n3.安装方式:暗装，距地1.5m","台",1,null,""]
[10,"030404018002","1APA-1","1.名称:1APA-1\r\n2.规格:600*600*200\r\n3.安装方式:暗装，板下0.3m","台",1,null,""]
[11,"030411005001","总等电位联结箱","1.名称:总等电位联结箱\r\n2.规格:400*300*120","个",1,null,""]
[12,"030411005002","局部电位联结箱","1.名称:局部等电位联结箱\r\n2.规格:300*200*120","个",2,null,""]
["","","灯具开关","","",null,null,""]
[13,"030404034001","照明开关","1.名称:单控三联","个",6,null,""]
[14,"030404034002","照明开关","1.名称:单控双联","个",18,null,""]
[15,"030404034003","照明开关","1.名称:单控单联","个",2,null,""]
[16,"030404034004","照明开关","1.名称:双控单联","个",7,null,""]
[17,"030404034005","照明开关","1.名称:声控开关","个",3,null,""]
[18,"030404035001","插座","1.名称:五孔插座","个",43,null,""]
[19,"030404035002","插座","1.名称:五孔插座（防水插座）","个",6,null,""]
[20,"030404035003","插座","1.名称:空调插座","个",18,null,""]
[21,"030404035004","插座","1.名称:油烟机插座、热水器插座","个",4,null,""]
[22,"030412001001","普通灯具","1.名称:带防护罩吸顶灯","套",12,null,""]
[23,"030412001002","普通灯具","1.名称:防水型吸顶灯","套",14,null,""]
[24,"030412001003","普通灯具","1.名称:自带电源事故照明灯","套",3,null,""]
[25,"030412001004","普通灯具","1.名称:安全出口指示灯安装","套",5,null,""]
[26,"030412001005","普通灯具","1.名称:单向疏散指示灯安装","套",5,null,""]
[27,"030412001006","普通灯具","1.名称:双管吸顶式成套型荧光灯","套",49,null,""]
[28,"030412001007","普通灯具","1.名称:单管吸顶式成套型荧光灯","套",1,null,""]
[29,"030701003001","热风幕","1.名称:电热风幕\r\n2.型号:DRKM12-12L 风速6m/s,风机功率0.065Kw,电热功率10Kw","台",3,null,""]
[30,"030411006001","接线盒","开关、插座接线盒","个",107,null,""]
[31,"030411006002","接线盒","1.名称:灯具接线盒","个",89,null,""]
["","","管线","","",null,null,""]
[32,"030411001007","配管","1.规格:SC80","m",18.25,null,""]
[33,"030411001008","配管","1.规格:SC70","m",10.63,null,""]
[34,"030411001009","配管","1.规格:SC50","m",101.91,null,""]
[35,"030408001009","电力电缆","1.型号:YJV-5*16","m",162.91,null,""]
[36,"030408006001","电力电缆头","1.型号:YJV-5*16","个",16,null,""]
[37,"030408001010","电力电缆","1.型号:ZRYJV-5*16","m",103.2,null,""]
[38,"030408006002","电力电缆头","1.型号:ZRYJV-5*16","个",16,null,""]
[39,"030408001011","电力电缆","1.型号:YJV-4*25+1*16","m",14.63,null,""]
[40,"030408006003","电力电缆头","1.型号:YJV-4*25+1*16","个",2,null,""]
[41,"030411001010","配管","1.规格:JDG20","m",45.54,null,""]
[42,"030411001011","配管","1.规格:PC32","m",26.1,null,""]
[43,"030411001012","配管","1.规格:PC25","m",418.9,null,""]
[44,"030411001013","配管","1.规格:PC20","m",399.67,null,""]
[45,"030411004002","配线","1.规格:ZRBV-2.5","m",154.62,null,""]
[46,"030411004003","配线","1.规格:ZRBV-4","m",65,null,""]
[47,"030411004004","配线","1.规格:BV-2.5","m",1563.81,null,""]
[48,"030411004005","配线","1.规格:BV-4","m",1316.7,null,""]
[49,"030411004006","配线","1.规格:BV-6","m",82.8,null,""]
["","","防雷接地","","",null,null,""]
[50,"030409002001","接地母线","1.材质:镀锌扁钢\r\n2.规格:-40*4","m",202.6,null,""]
[51,"030409003001","避雷引下线","","m",33,null,""]
[52,"030409005001","避雷网","1.规格:Φ镀锌圆钢","m",229.23,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-32新地养护工区、超限超载监测站综合楼 给排水工程","index":42,"n_rows":38,"n_cols":8,"rows_kept":38,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[37,0,37,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：32新地养护工区、超限超载监测站综合楼 给排水工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","给水管道","","",null,null,""]
[1,"031001006001","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De63\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",42.4,null,""]
[2,"031001006002","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De50\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",8.97,null,""]
[3,"031001006003","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De40\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",20.2,null,""]
[4,"031001006004","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De32\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",17.13,null,""]
[5,"031001006005","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De25\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",8.4,null,""]
[6,"031001006006","PP-R","1.材质、规格:PP-R(S5系列)，De20\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",20.6,null,""]
["","","洁具","","",null,null,""]
[7,"031004008001","其他成品卫生器具","1.材质:PVC\r\n2.规格、类型:DN50\r\n3.附件名称、数量:卫生间地漏","组",9,null,""]
[8,"031004003001","洗涤盆","1.材质:陶瓷\r\n2.附件名称、数量:洗脸盆","组",11,null,""]
[9,"031004003002","洗脸盆","1.材质:陶瓷\r\n2.附件名称、数量:洗涤盆","组",8,null,""]
[10,"031004003003","拖布池","1.材质:陶瓷\r\n2.附件名称、数量:拖布池","组",3,null,""]
[11,"031006012001","太阳能热水器","1.能源种类:太阳能热水器","台",2,null,""]
[12,"031004010001","淋浴器","1.材质、规格:淋浴器","套",4,null,""]
[13,"031004006001","大便器","1.材质:陶瓷\r\n2.规格、类型:蹲式坐便器","组",6,null,""]
[14,"031003001008","螺纹阀门","1.类型:泄水阀\r\n2.规格、压力等级:DN25","个",1,null,""]
[15,"031003001009","螺纹阀门","1.类型:止回阀\r\n2.规格、压力等级:DN50","个",1,null,""]
[16,"031003001010","螺纹阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN50","个",1,null,""]
[17,"031006012002","热水器","1.能源种类:开水器","台",2,null,""]
[18,"031003001011","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN40","个",4,null,""]
[19,"031003001012","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN32","个",6,null,""]
[20,"031003001013","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN25","个",7,null,""]
["","","排水管道","","",null,null,""]
[21,"031001006007","排水管","1.安装部位:室内\r\n2.材质、规格:PVC-U新型复合螺旋消音De50\r\n3.连接形式:粘结","m",5.7,null,""]
[22,"031001006008","排水管","1.安装部位:室内\r\n2.材质、规格:PVC-U新型复合螺旋消音De75\r\n3.连接形式:粘结","m",40.2,null,""]
[23,"031001006009","排水管","1.安装部位:室内\r\n2.材质、规格:PVC-U新型复合螺旋消音De110\r\n3.连接形式:粘结","m",12,null,""]
[24,"031001006010","排水管","1.安装部位:室内\r\n2.材质、规格:PVC-U新型复合螺旋消音De160\r\n3.连接形式:粘结","m",28.45,null,""]
[25,"031001005002","铸铁管","1.材质、规格:铸铁排水管  DN100","m",32.03,null,""]
[26,"031001005003","铸铁管","1.材质、规格:铸铁排水管  DN125","m",2,null,""]
[27,"030703013001","不锈钢风帽","","个",2,null,""]
[28,"031002003002","套管","1.名称、类型:穿楼板套管\r\n2.规格:DN100","个",4,null,""]
[29,"031004019001","隔油器","1.类型:简易隔油器\r\n2.型号、规格:DFHL/LGCOC-YJGYQ-D2\r\n3.图集:详12S1-196","套",2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-33新地养护工区、超限超载监测站综合楼 弱电系统","index":43,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[14,0,14,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：33新地养护工区、超限超载监测站综合楼 弱电系统","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030502012001","信息插座","1.名称:双口信息插座","个",20,null,""]
[2,"030502012002","信息插座","1.名称:电视插座","个",17,null,""]
[3,"030411001014","配管","1.名称:JDG20","m",444.62,null,""]
[4,"030411001015","配管","1.名称:JDG25","m",25.52,null,""]
[5,"031102004001","同轴电缆","1.型号:SYWV-75-9","m",7.3,null,""]
[6,"031102004002","同轴电缆","1.型号:SYWV-75-5","m",187.8,null,""]
[7,"030411004007","配线","1.名称:Cat.5e-UTP","m",596.48,null,""]
[8,"030411004008","配线","1.名称:ZR-KVV-4*1.5","m",102.08,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-34新地养护工区、超限超载监测站综合楼 消防工程","index":44,"n_rows":16,"n_cols":8,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：34新地养护工区、超限超载监测站综合楼 消防工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"031001001002","镀锌钢管","1.规格、压力等级:DN100\r\n2.连接形式:卡箍连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求","m",104.68,null,""]
[2,"031001001003","镀锌钢管","1.规格、压力等级:DN65\r\n2.连接形式:丝接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求","m",4,null,""]
[3,"031201001005","管道刷油","1.油漆品种:红丹漆两道，色漆两道","m²",37.5,null,""]
[4,"031002001003","管道支架","1.管架形式:详见12S10","kg",146.55,null,""]
[5,"030901010001","室内消火栓","1.安装方式:钢铝合金箱体800*650*210\r\n2.型号、规格:SN65消火栓，水龙带长25m\r\n3.图集:12S4-13","套",4,null,""]
[6,"030901013001","灭火器","1.规格、型号:FM/ABC3","具",8,null,""]
[7,"031003001014","蝶阀","1.类型:D71X-16蝶阀\r\n2.规格、压力等级:DN100  P=1.6MPa","个",6,null,""]
[8,"031003001015","螺纹阀门","1.类型:止回阀\r\n2.规格、压力等级:DN100","个",2,null,""]
[9,"031002003003","穿楼板套管","1.规格:DN100","个",2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-35新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 土建","index":45,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[14,0,14,4],[19,0,19,4],[39,0,39,4],[43,0,43,4],[47,0,47,4],[49,0,49,4],[52,0,52,4],[57,0,57,4],[61,0,61,4],[64,0,64,4],[67,0,67,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：35新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101001001","平整场地","土壤类别：一、二类土","m²",190,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、挖土深度：2.8米\r\n","m³",1319,null,""]
["3","010103001001","回填方","1、基槽周边土方回填\r\n2、房心回填\r\n3、回填密实度达到设计和规范要求","m³",749.62,null,""]
["4","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、运距由施工单位根据现场施工条件考虑","m³",845.7,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["5","010201001001","换填垫层","1、1.2米3:7灰土垫层\r\n2.材料种类及配比：1.2米3:7灰土垫层\r\n3.压实系数：0.95\r\n","m³",570,null,""]
["6","010201001001","换填垫层","0.3m级配砂砾垫层（掺35%的机碎石）","m³",150,null,""]
["7","010201004001","强夯地基","1.夯击能量：1000~1600KN.m\r\n2.夯击遍数：4~5遍\r\n3.夯击点布置形式、间距：等边三角形、等腰三角形或正方形,间距取锤直径的2.5~3.5倍\r\n4.地耐力要求：180KPa\r\n","m²",194.75,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["8","010401014001","砖地沟, 明沟","1、砖品种、规格、强度等级:MU10粘土砖\r\n2、沟截面尺寸：1500*1200\r\n3、垫层材料种类、厚度：100厚商品混凝土垫层\r\n4、混凝土强度等级：C15\r\n5、砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆\r\n","m",18.6,null,""]
["9","010401003001","实心砖墙","1、砌体品种、规格、强度等级：MU10红机砖\r\n2、墙体类型：370厚\r\n3、砂浆强度等级：M10混合砂浆","m³",100.08,null,""]
["10","010401003001","实心砖墙","1、砌体品种、规格、强度等级：MU10红机砖\r\n2、墙体类型：240厚\r\n3、砂浆强度等级：M10混合砂浆","m³",20.69,null,""]
["11","010403001001","石基础","1、石料种类、规格：毛石\r\n2、基础类型：条形\r\n3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆\r\n","m³",121.4,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["12","010502002001","构造柱","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",7.98,null,""]
["13","010503005001","过梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",5.28,null,""]
["14","010503002001","矩形梁","1、混凝土强度等级：C20\r\n","m³",9.41,null,""]
["15","010503004001","圈梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",28.31,null,""]
["16","010505003001","平板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",20.89,null,""]
["17","010505008001","雨篷、悬挑板、阳台板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",6.16,null,""]
["18","010507001001","散水, 坡道","1、150厚3:7灰土宽度2米\r\n2、300厚中砂\r\n3、60厚C20混凝土撒1:1水泥沙子压实赶光\r\n","m²",85.35,null,""]
["19","010507004001","坡道","1、300厚防冻砂\r\n2、300厚3:7灰土垫层\r\n3、100厚C15混凝土\r\n4、素水泥浆结合层一道\r\n5、30厚1：2水泥砂浆抹面\r\n","m²",17.01,null,""]
["20","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ6\r\n","t",0.3,null,""]
["21","010515001006","现浇构件钢筋 三级","1、现浇构件圆钢筋\r\n2、三级钢φ8\r\n","t",0.98,null,""]
["22","010515001007","现浇构件钢筋 三级","1、现浇构件圆钢筋\r\n2、三级钢φ10\r\n","t",2.26,null,""]
["23","010515001007","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ12\r\n","t",1.47,null,""]
["24","010515001008","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ14\r\n","t",0.78,null,""]
["25","010515001001","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ16\r\n","t",0.43,null,""]
["26","010515001002","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ18\r\n","t",0.33,null,""]
["27","010515001011","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ20\r\n","t",0.27,null,""]
["28","010515001003","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ25\r\n","t",0.69,null,""]
["29","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋种类、规格:箍筋、一级钢、φ6\r\n","t",0.72,null,""]
["30","010515001004","现浇构件钢筋","1、钢筋种类、规格:箍筋、一级钢、φ8\r\n","t",0.5,null,""]
["F.金属结构工程",{"$nulls":6},""]
["31","010602001001","钢屋架","角钢选用∠50×4 做法参见G517-1~5图集","t",1.46,null,""]
["32","010606002001","钢檩条","檩条选用BL-3 间距≤700\r\n","t",0.98,null,""]
["33","010605001001","钢板楼板","1、钢材品种、规格：合金钢\r\n2、钢板厚度：0.8mm\r\n","m²",226.4,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["34","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、单框三玻断桥铝合金窗户 C-1、C-2、C-3\r\n","m²",48.6,null,""]
["35","010802004001","保温防盗门","1、门代号及洞口尺寸：M-1、M-2\r\n2、保温防盗门\r\n","m²",11.34,null,""]
["36","010802003001","钢质防火门","甲级防火门","m²",6.3,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["37","010902001001","屋面卷材防水 屋面105","1、2厚氯酊胶隔离层\r\n2、4厚SBS改性沥青防水卷材(面层带保护砂砾）\r\n3、20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n4、150厚挤塑聚苯板保温层\r\n其余做法参12J1-屋105\r\n","m²",235.13,null,""]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},""]
["38","011001003001","保温隔热墙面","1、墙体80厚挤塑聚苯板保温层\r\n","m²",350.55,null,""]
["39","011001003001","保温隔热墙面","门窗洞口抹聚苯颗粒保温砂浆  30mm","m²",28.2,null,""]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},""]
["40","011102003001","块料楼地面","1、素土夯实\r\n2、150厚卵石灌M2.5混合砂浆\r\n3、60厚C15混凝土垫层\r\n4、素水泥浆一道\r\n5、20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n6、0.4厚塑料膜浮铺\r\n7、70厚挤塑板保温层\r\n8、0.4厚塑料膜浮铺\r\n9、40厚C20细石砼内配双向A6@200钢筋网片\r\n10、素水泥浆一道\r\n11、20厚1:4干硬性水泥砂浆\r\n12、8-10厚地砖铺平","m²",12.12,null,""]
["41","011101003001","细石混凝土楼地面","1、素土夯实\r\n2、150厚卵石灌M2.5混合砂浆\r\n3、60厚C15混凝土垫层\r\n4、素水泥浆一道\r\n5、20厚1:3水泥砂浆找平层\r\n6、0.4厚塑料膜浮铺\r\n7、70厚挤塑板保温层\r\n8、0.4厚塑料膜浮铺\r\n9、40厚C20细石砼内配双向A6@200钢筋网片\r\n","m²",148.2,null,""]
["42","011105001001","水泥砂浆踢脚线","1、踢脚线高度：150\r\n2、6厚1:3水泥砂浆\r\n3、6厚1：2水泥砂浆抹面压光\r\n","m",100.3,null,""]
["43","011105003001","块料踢脚线","1、刷建筑胶素水泥浆一道\r\n2、 17厚2:1:8水泥石灰砂浆\r\n3、3-4厚1:1水泥砂浆\r\n4、8-10厚面砖\r\n5、踢脚高度120","m²",1.68,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["44","011201001001","墙面一般抹灰 内墙3B值班室","1、9厚1：1：6水泥石灰砂浆\r\n2、6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆\r\n3、刮腻子两遍\r\n4、涂饰面层乳胶漆涂料两遍","m²",38.6,null,""]
["45","011201001001","墙面一般抹灰 内墙3B","1、9厚1：1：6水泥石灰砂浆\r\n2、6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆\r\n3、刮腻子两遍\r\n","m²",484.48,null,""]
["46","011204003001","块料墙面-勒脚","1、墙体类型：砖墙\r\n2、挂贴方式：粘贴\r\n3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：灰色蘑菇石勒脚\r\n","m²",15.27,null,""]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},""]
["47","011301001001","天棚抹灰 顶5值班室","1、5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底\r\n2、3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平\r\n3、刮腻子两遍\r\n4、乳胶漆两遍","m²",12.1,null,""]
["48","011301001001","天棚抹灰 顶5","1、5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底\r\n2、3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平\r\n3、刮腻子两遍\r\n","m²",211.94,null,""]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},""]
["49","011406001001","抹灰面油漆","1、涂刷封闭底漆\r\n2、天然真石漆施工\r\n3、涂刷罩光清漆","m²",318.6,null,""]
["50","011405001001","金属面油漆","05J1-80-涂13","t",2.44,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-36新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 采暖工程","index":46,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[32,0,32,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：36新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 采暖工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","采暖系统","","",null,null,""]
[1,"031003002001","螺纹法兰阀门","1.类型:闸板阀\r\n2.规格、压力等级:DN25","个",2,null,""]
[2,"031003014002","热量表","1.类型:热量表\r\n2.型号、规格:DN25\r\n3.连接形式:丝接","块",1,null,""]
[3,"031005002002","钢制散热器","1.型号、规格:铸铁四柱760","片",240,null,""]
[4,"031003001019","手动放风阀","1.类型:手动放风阀\r\n2.规格：DN15","个",12,null,""]
[5,"031003001020","螺纹阀门","1.类型:自动排气阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",15,null,""]
[6,"031001002009","焊接钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.除锈、刷红丹漆两道\r\n4.银粉2道\r\n5.冲洗、打压","m",68.3,null,""]
[7,"031001002010","焊接钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.除锈、刷红丹漆两道\r\n4.银粉2道\r\n5.冲洗、打压","m",15,null,""]
[8,"031003001021","螺纹阀门","1.类型:截止阀DN25\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",8,null,""]
[9,"031003001022","螺纹阀门","1.类型:截止阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",12,null,""]
[10,"031003001023","螺纹阀门","1.类型:温控阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",4,null,""]
["","","设备","","",null,null,""]
[11,"030224001001","燃煤热水锅炉","1.结构形式:燃煤热水锅炉\r\n2.规格型号:DZG  0.7-0.7/75/50-M(AⅡ)\r\n3.备注:手烧卧室固定炉排快装锅炉","台",2,null,""]
[12,"030211003002","采暖循环水泵","1.型号:热水循环水泵\r\n2.功率:C\r\n3.规格型号:80RW-32-25  Q=29m3 、H=28M","台",2,null,""]
[13,"030211003003","系统补水水泵","1.型号:系统补水水泵\r\n2.功率:4kw\r\n3.规格型号:40DL6-12  Q=8m3/h ，H=75m  4KW","台",1,null,""]
[14,"030211003004","变频给水泵","1.型号:变频给水泵\r\n2.功率:3kw\r\n3.规格型号:50SFL12-40  Q=12m3/h  H=40M","台",1,null,""]
[15,"030225002001","全自动软水器","1.名称:全自动软水器\r\n2.型号:KF-2750A  Q=3~4m3/h  (带多路阀）","台",1,null,""]
[16,"030225002002","软化膨胀补水箱","1.名称:玻璃钢装配式软化膨胀补水箱\r\n2.型号:2200*1800*1800mm","台",1,null,""]
[17,"050306004001","锅炉及水泵控制柜","1.规格、型号:HLC-5.5/2(带锅炉变频补水定压）","台",1,null,""]
[18,"050306004002","变频给水控制柜","1.规格、型号:HLC-3.0/2","台",1,null,""]
[19,"031003008003","反冲式除污器","1.规格、压力等级:CLDC-125PJ D125","组",1,null,""]
[20,"030225002003","玻璃钢生活给水水箱","1.名称:玻璃钢生活给水水箱\r\n2.型号:2500*2000*2000mm","台",1,null,""]
[21,"030206001001","烟囱","1.管道断面尺寸:400*3m","套",1,null,""]
[22,"030204001001","除尘器","C0X1型，烟气处理量300m3/h","台",1,null,""]
[23,"030203001001","引风机","1.名称:引风机\r\n2.型号:Y6-41-11NO4.5C 左135°","台",2,null,""]
[24,"030203001002","鼓风机","1.名称:鼓风机\r\n2.型号:G6-41-11NO3.3A左180°","台",2,null,""]
[25,"030703004001","烟道蝶阀","1.名称:烟道蝶阀\r\n2.规格:T302-1-9型手柄式钢制","个",2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-37新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 电气工程","index":47,"n_rows":25,"n_cols":8,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：37新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 电气工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030404017009","配电箱","1.名称:AP\r\n2.安装方式:墙内安装","台",1,null,""]
[2,"030408003002","电缆保护管","1.名称:电缆保护管\r\n2.材质:焊接钢管\r\n3.规格:SC100\r\n4.敷设方式:暗敷","m",5,null,""]
[3,"030408006004","电力电缆头","1.名称:电力电缆头\r\n2.型号:YJV22-4*50","个",2,null,""]
[4,"030408001012","电力电缆","1.名称:电力电缆\r\n2.型号:YJV22-4*50\r\n3.敷设方式、部位:SC100钢管暗敷","m",9,null,""]
[5,"030411004010","配线","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-4","m",104.4,null,""]
[6,"030411004011","配线","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-2.5","m",246,null,""]
[7,"030411001017","配管","1.名称:电线管\r\n2.材质:pvc\r\n3.规格:PVC20","m",76,null,""]
[8,"030411001018","配管","1.名称:电线管\r\n2.材质:PVC\r\n3.规格:PVC25","m",28.8,null,""]
[9,"030412002002","工厂灯","1.名称:防水防尘灯","套",15,null,""]
[10,"030411006005","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:金属接线盒","个",15,null,""]
[11,"030404034007","照明开关","1.名称:双联开关","个",1,null,""]
[12,"030404034008","照明开关","1.名称:单联开关","个",1,null,""]
[13,"030404034009","照明开关","1.名称:三联开关","个",2,null,""]
[14,"030404035005","插座","1.名称:五孔插座","个",9,null,""]
[15,"030411006006","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:PVC","个",13,null,""]
[16,"030409005002","避雷网","1.名称:屋面避雷网\r\n2.材质:镀锌圆钢10","m",60,null,""]
[17,"030409003002","避雷引下线","1.名称:避雷引下线\r\n2.材质:避雷引下线4根主筋","m",16,null,""]
[18,"030409001001","接地极","1.名称:基础接地极\r\n2.材质:圆钢","根",4,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-38新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 给排水工程","index":48,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[22,0,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：38新地养护工区、超限超载监测站锅炉房 给排水工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"031006015001","水箱","1.型号、规格:4000*2500*2500\r\n2.:12S2，96-100页","台",1,null,""]
[2,"030901007001","消火栓系统稳压设备","1.材质、规格:消火栓系统稳压设备  ZW(L)-1-X-10\r\n2.:12s4  138-141页","个",1,null,""]
[3,"030902007001","贮存装置","1.型号、规格:立式隔膜式气压罐  SQL800*0.6","套",1,null,""]
[4,"030211003005","稳压泵","1.型号:25LGW3-10*5\r\n2.功率:1.5KW\r\n3.:12S4 -138，141","台",2,null,""]
[5,"030211003006","消防泵","1.型号:XBD3.8/30-125-BL\r\n2.功率:22KW","台",2,null,""]
[6,"030109011002","潜水泵","1.型号:500QWDL-3\r\n2.规格:详图纸\r\n3.:12S8-308","台",1,null,""]
[7,"030901012002","水泵软连接","","套",4,null,""]
[8,"031001005004","铸铁管","1.材质、规格:铸铁排水管  DN100","m",17.4,null,""]
[9,"031001005005","铸铁管","1.材质、规格:铸铁排水管  DN150","m",7.7,null,""]
[10,"030901010002","试验消火栓","1.附件材质、规格:DN65","套",1,null,""]
[11,"030901010003","室内消火栓","1.附件材质、规格:DN65","套",4,null,""]
[12,"031003001024","螺纹阀门","1.类型:止回阀\r\n2.规格、压力等级:DN100","个",5,null,""]
[13,"031003001025","螺纹阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN100","个",7,null,""]
[14,"030901002001","消火栓钢管","1.材质、规格:镀锌钢管DN150\r\n2.连接形式:沟槽卡箍连接\r\n3.刷防锈漆两道，红色调和漆两道\r\n4.冲洗、打压","m",8,null,""]
[15,"030901002002","消火栓钢管","1.材质、规格:镀锌钢管DN100\n2.连接形式:沟槽卡箍连接\n3.刷防锈漆两道，红色调和漆两道\n4.冲洗、打压\n","m",8,null,""]
[16,"030901002003","消火栓钢管","1.材质、规格:镀锌钢管DN65\r\n2.连接形式:焊接连接\r\n3.刷防锈漆两道，红色调和漆两道\r\n4.冲洗、打压","m",4.5,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-39新地养护工区、超限超载监测站变电所 土建","index":49,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[13,0,13,4],[17,0,17,4],[35,0,35,4],[39,0,39,4],[46,0,46,4],[48,0,48,4],[51,0,51,4],[54,0,54,4],[57,0,57,4],[59,0,59,4],[61,0,61,4],[63,0,63,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：39新地养护工区、超限超载监测站变电所 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距","m²",98.77,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土方开挖\r\n2、基础钎探","m³",686.6,null,""]
["3","010103001001","回填方","1、基槽周边土方回填\r\n2、房心回填\r\n3、回填压实系数0.95\r\n","m³",205.3,null,""]
["4","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、运距由施工单位根据现场施工条件考虑","m³",481.31,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["5","010201001001","换填垫层","1.材料种类及配比：0.3m厚级配砂砾垫层\r\n2.压实系数：大于0.95\r\n","m³",100,null,""]
["6","010201001001","换填垫层","1.材料种类及配比：0.9m厚3:7灰土垫层\r\n2.压实系数：大于0.95","m³",300,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["7","010401003001","实心砖墙","1、MU10红机砖\r\n2、M10混合砂浆砌筑","m³",65.25,null,""]
["8","010403001001","片石基础","1、石料种类、规格：MU30片石\r\n2、基础类型：条形\r\n3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆\r\n","m³",71.71,null,""]
["9","010401014001","砖地沟, 明沟","1、沟截面尺寸：方型1200*1200\r\n2、垫层材料种类、厚度:100厚C10砼\r\n3、混凝土强度等级：C10\r\n4、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆\r\n5、详见02G04图集\r\n","m",4.2,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["10","010503002001","矩形梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",4.71,null,""]
["11","010502002001","构造柱","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",4.14,null,""]
["12","010503004001","圈梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",9.1,null,""]
["13","010503005001","过梁","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",2.42,null,""]
["14","010505003001","平板","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",14.09,null,""]
["15","010512008001","沟盖板, 井盖板, 井圈","1、混凝土强度等级：C20\r\n2、详见02G04图集\r\n","m³",0.53,null,""]
["16","010505008001","雨篷、悬挑板、阳台板","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C255","m³",0.89,null,""]
["17","010507001001","散水 散2","1、做法参见12J1-152-散2\r\n2、下设300厚防冻砂","m²",24.56,null,""]
["18","010507004001","台阶  台6","1、下设300厚防冻砂\r\n2、台阶做法详见12J1-155-台6","m²",7.92,null,""]
["19","010507001001","散水, 坡道","1、做法详见12J1-156-坡6\r\n2、下设300厚防冻砂","m²",17.28,null,""]
["20","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ6","t",0.1,null,""]
["21","010515001002","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ8","t",0.11,null,""]
["22","010515001001","现浇构件钢筋 三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ10","t",0.97,null,""]
["23","010515001007","现浇构件钢筋三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ12","t",0.91,null,""]
["24","010515001001","现浇构件钢筋三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ14","t",1.43,null,""]
["25","010515001002","现浇构件钢筋三级","1、钢筋级别：三级钢\r\n2、钢筋直径：φ20","t",0.06,null,""]
["26","010515001002","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：φ6\r\n","t",0.43,null,""]
["F.金属结构工程",{"$nulls":6},""]
["27","010602001001","钢屋架","轻型钢屋架、檩条选自《轻型屋面钢屋架》G517-1~5\r\n角钢选用∠50*4\r\n","t",1.75,null,""]
["28","010605001001","钢板楼板","0.8厚红色镀锌瓦楞型压型钢板","m²",143.12,null,""]
["29","010606008001","钢梯",null,"t",0.65,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["30","010807001001","金属(断桥)窗","1、窗代号及洞口尺寸：C1、C2、C3、C4\r\n2、框、扇材质：单框双玻断桥铝合金\r\n","m²",16.2,null,""]
["31","010807001001","钢丝网百叶窗","1、窗代号及洞口尺寸：C1、C3\r\n2、框、扇材质：钢丝网百叶窗","m²",5.4,null,""]
["32","010807001001","铁艺护窗",null,"m²",2.7,null,""]
["33","010807003001","钢丝网百叶窗","窗洞口代号：C5、C6\r\n带钢丝网百叶窗","m²",2.4,null,""]
["34","010802003001","钢质防火门","丙级防火门","m²",3.24,null,""]
["35","010802003001","钢质防火门","甲级防火门 M-1、M-2、M-3","m²",9.54,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["36","010902001001","屋面卷材防水","1、隔离层：2厚氯酊胶隔离层\r\n2、保温层采用200厚挤塑板密度≥30KG/m3\r\n3、20厚1：3水泥砂浆找平层\r\n4、防水层：4+3厚SBS改性沥青卷材防水\r\n","m²",124.45,null,""]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},""]
["37","011001001001","保温隔热屋面","1、200厚挤塑板保温层","m²",124.45,null,""]
["38","011001003001","保温隔热墙面","基层墙体保温做法参见12J3-1-A","m²",187.26,null,""]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},""]
["39","011101003001","细石混凝土楼地面 地102","1、150厚碎石灌M5水泥砂浆\r\n2、60厚C15混凝土垫层\r\n3、素水泥浆一道\r\n4、40厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥沙子随打随抹光","m²",78.13,null,""]
["40","011102003005","块料楼地面 踢1","1、6厚1：3水泥砂浆\r\n2、6厚1：2水泥砂浆抹面压光\r\n3、踢脚高度120\r\n","m",79.54,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["41","011201001001","墙面一般抹灰 内墙3","1、9厚1：1：6水泥石灰砂浆\r\n2、6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平\r\n3、清理抹灰基层\r\n4、刮腻子两遍，分遍磨平\r\n5、涂饰底层涂料\r\n6、复补腻子，磨平\r\n7、涂饰面层乳胶漆涂料两遍","m²",293.6,null,""]
["42","011204001001","勒脚","详见12J1-123-外墙13\r\n面层为灰色蘑菇石勒脚","m²",10.17,null,""]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},""]
["43","011301001001","天棚抹灰 顶5","1、5厚1：1：4水泥砂浆打底\r\n2、3后1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平\r\n3、刮腻子两遍，乳胶漆一遍。","m²",78.13,null,""]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},""]
["44","011406001001","抹灰面油漆","外墙真石漆","m²",187.26,null,""]
["Q.其他装饰工程",{"$nulls":6},""]
["45","011503001001","金属扶手、栏杆、栏板","钢楼梯栏杆高度1100MM","m",4.8,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-40新地养护工区、超限超载监测站变电所 采暖工程","index":50,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[22,0,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：40新地养护工区、超限超载监测站变电所 采暖工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","散热器","","",null,null,""]
[1,"031005002003","钢制散热器","1.型号、规格:铸铁柱形散热器 TZ4-6-6","片",60,null,""]
[2,"031003001026","手动放风阀","1.类型:手动放风阀\r\n2.规格：DN15","个",3,null,""]
[3,"031201004002","铸铁管、暖气片刷油","1.除锈级别:除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、白瓷漆两道","m²",8.52,null,""]
[4,"031003001027","螺纹阀门","1.类型:温控阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",3,null,""]
[5,"031003001028","螺纹阀门","1.类型:截止阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",3,null,""]
["","","管道","","",null,null,""]
[6,"031001002011","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN32\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",4.2,null,""]
[7,"031001002012","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",4.1,null,""]
[8,"031001002013","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",3.9,null,""]
[9,"031201001006","管道刷油","1.除锈级别:管道除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、银粉两道","m²",0.5,null,""]
[10,"031002001004","管道支架","1.材质:角钢\r\n2.除锈，防锈漆两道、银粉两道\r\n3.银粉两道","kg",5,null,""]
["","","阀门","","",null,null,""]
[11,"031003001029","螺纹阀门","1.类型:自动排气阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",2,null,""]
[12,"031003001030","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",5,null,""]
[13,"031003001031","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",2,null,""]
[14,"031003001032","螺纹阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN32\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-41新地养护工区、超限超载监测站变电所 电气工程","index":51,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[25,0,25,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：41新地养护工区、超限超载监测站变电所 电气工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","配电箱","","",null,null,""]
[1,"030404017010","配电箱","1.名称:APE双电源自动切换箱\r\n2.安装方式:安装1.5m","台",1,null,""]
["","","灯具开关","","",null,null,""]
[2,"030404034010","照明开关","1.名称:单控双联","个",1,null,""]
[3,"030404034011","照明开关","1.名称:单控单联","个",1,null,""]
[4,"030404034012","照明开关","1.名称:防火气密开关","个",3,null,""]
[5,"030404035006","插座","1.名称:单相三极防火插座","个",8,null,""]
[6,"030412001008","普通灯具","1.名称:防火灯具","套",4,null,""]
[7,"030412001009","普通灯具","1.名称:双管吸顶式成套型荧光灯","套",3,null,""]
[8,"030411006007","接线盒","开关、插座接线盒","个",13,null,""]
[9,"030411006008","接线盒","1.名称:灯具接线盒","个",7,null,""]
["","","管线","","",null,null,""]
[10,"030411001019","配管","1.规格:SC15","m",32.55,null,""]
[11,"030411001020","配管","1.规格:SC20","m",21.27,null,""]
[12,"030411004012","配线","1.规格:BV-2.5","m",72.5,null,""]
[13,"030411004013","配线","1.规格:BV-4","m",68.31,null,""]
["","","防雷接地","","",null,null,""]
[14,"030409002002","接地母线","1.材质:镀锌扁钢\r\n2.规格:-40*4","m",63.46,null,""]
[15,"030409003003","避雷引下线","","m",13.2,null,""]
[16,"030409005003","避雷网","1.规格:Φ镀锌圆钢","m",40.4,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-42新地养护工区、超限超载监测站控制室 土建","index":52,"n_rows":56,"n_cols":8,"rows_kept":56,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[10,0,10,4],[14,0,14,4],[18,0,18,4],[31,0,31,4],[35,0,35,4],[39,0,39,4],[41,0,41,4],[44,0,44,4],[47,0,47,4],[50,0,50,4],[52,0,52,4],[55,0,55,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：42新地养护工区、超限超载监测站控制室 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101001001","平整场地","土壤类别：一、二类土","m²",52.19,null,""]
["2","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、挖土深度：2.8米\r\n","m³",709.78,null,""]
["3","010103001001","回填方","1、基槽周边土方回填\r\n2、房心回填\r\n3、回填密实度达到设计和规范要求","m³",331.97,null,""]
["4","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、运距由施工单位根据现场施工条件考虑","m³",377.8,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["5","010201001001","换填垫层","1、1.2米3:7灰土垫层\r\n","m³",260,null,""]
["6","010201001002","换填垫层","0.3m级配砂砾","m³",65,null,""]
["7","010201004001","强夯地基","1.夯击能量：1000~1600KN.m\r\n2.夯击遍数：4~5遍\r\n3.夯击点布置形式、间距：等边三角形、等腰三角形或正方形,间距取锤直径的2.5~3.5倍\r\n4.地耐力要求：180KPa\r\n","m²",52.19,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["8","010401003001","实心砖墙","M5混合砂浆砌筑MU10红机砖\r\n墙体厚度370mm\r\n","m³",23.57,null,""]
["9","010401003002","实心砖墙","M5混合砂浆砌筑MU10红机砖\r\n墙体厚度240mm\r\n","m³",2.73,null,""]
["10","010403001001","石基础","1、石料种类、规格：毛石\r\n2、基础类型：条形\r\n3、砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆\r\n","m³",36.4,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["11","010502002001","构造柱","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",2.19,null,""]
["12","010503004001","圈梁","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",6.33,null,""]
["13","010505003001","平板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",6.81,null,""]
["14","010505007001","天沟（檐沟）、挑檐板","1、混凝土类别：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",2.22,null,""]
["15","010507003001","电缆沟, 地沟","地沟做法详见《02G04》图集","m",10.28,null,""]
["16","010507001001","散水","12J9-1-95-3\r\n","m²",29.34,null,""]
["17","010507004001","台阶","12J9-1-103-2","m²",3,null,""]
["18","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋种类、规格:现浇构件圆钢筋φ6\r\n","t",0.38,null,""]
["19","010515001006","现浇构件钢筋 三级","1、现浇构件圆钢筋\r\n2、三级钢φ8\r\n","t",0.34,null,""]
["20","010515001007","现浇构件钢筋 三级","1、现浇构件圆钢筋\r\n2、三级钢φ10\r\n","t",0.3,null,""]
["21","010515001007","现浇构件钢筋三级","1、现浇构件螺纹钢筋\r\n2、三级钢φ12\r\n","t",1.06,null,""]
["22","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋种类、规格:箍筋、一级钢、φ6\r\n","t",0.17,null,""]
["F.金属结构工程",{"$nulls":6},""]
["23","010602001001","钢屋架","角钢选用∠63×5","t",0.31,null,""]
["24","010606002001","钢檩条","檩条选用∠63×5 间距1M\r\n","t",0.15,null,""]
["25","010605001001","钢板楼板","1、钢材品种、规格：红色单层镀锌彩板\r\n2、钢板厚度：0.8mm\r\n","m²",29.16,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["26","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","1、断桥铝合金单框三玻内平开窗\r\n2、C2118\r\n","m²",7.56,null,""]
["27","010802001001","门联窗","断桥铝合金单框三玻门联窗\r\nMLC2727","m²",5.67,null,""]
["28","010801002001","木质门带套","成品实木门含门套M0921\r\n900*2100","樘",1,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["29","010902001001","屋面卷材防水 屋面105","做法见12J1-屋105\r\n4mmSBS防水卷材\r\n150厚聚苯板保温","m²",68.68,null,""]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},""]
["30","011001003001","保温隔热墙面","1、墙体80厚挤塑板保温层\r\n","m²",88.9,null,""]
["31","011001003001","保温隔热墙面","门窗洞口侧壁抹聚苯颗粒保温砂浆  30mm","m²",6,null,""]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},""]
["32","011102003001","块料楼地面","12J1-地205\r\n全磁抛光仿石纹地砖","m²",38.5,null,""]
["33","011105003001","块料踢脚线","详见图纸说明","m²",5.3,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["34","011201001001","墙面一般抹灰 内墙3B","1、9厚1：1：6水泥石灰砂浆\r\n2、6厚1：0.5：3水泥石灰砂浆\r\n3、刮腻子两遍\r\n4、涂饰面层乳胶漆涂料两遍","m²",89.5,null,""]
["35","011204003001","块料墙面-勒脚","1、墙体类型：砖墙\r\n2、挂贴方式：粘贴\r\n3、面层材料品种、规格、品牌、颜色：灰色蘑菇石勒脚\r\n","m²",9,null,""]
["N.天棚工程",{"$nulls":6},""]
["36","011301001001","天棚抹灰 顶5值班室","1、5厚1：1：4水泥石灰砂浆打底\r\n2、3厚1：0.5：3水泥石灰砂浆抹平\r\n3、刮腻子两遍\r\n4、乳胶漆两遍","m²",38.5,null,""]
["P.油漆、涂料、裱糊工程",{"$nulls":6},""]
["37","011406001001","抹灰面油漆","1、涂刷封闭底漆\r\n2、天然真石漆施工\r\n3、涂刷罩光清漆","m²",109.78,null,""]
["38","011405001001","金属面油漆","12J1-涂203","t",0.46,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-43新地养护工区、超限超载监测站控制室 采暖工程","index":53,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[23,0,23,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：43新地养护工区、超限超载监测站控制室 采暖工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","散热器","","",null,null,""]
[1,"031005002004","钢制散热器","1.型号、规格:铸铁柱形散热器 TZ4-6-6","片",60,null,""]
[2,"031003001033","手动放风阀","1.类型:手动放风阀\r\n2.规格：DN15","个",3,null,""]
[3,"031201004003","铸铁管、暖气片刷油","1.除锈级别:除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、白瓷漆两道","m²",8.52,null,""]
[4,"031003001034","螺纹阀门","1.类型:温控阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",3,null,""]
[5,"031003001035","螺纹阀门","1.类型:截止阀DN20\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",3,null,""]
["","","管道","","",null,null,""]
[6,"031001002014","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN40\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",17.3,null,""]
[7,"031001002015","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN32\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",8.9,null,""]
[8,"031001002016","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",3,null,""]
[9,"031001002017","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",6,null,""]
[10,"031201001007","管道刷油","1.除锈级别:管道除锈\r\n2.涂刷遍数、漆膜厚度:防锈漆两道、银粉两道","m²",0.5,null,""]
[11,"031002001005","管道支架","1.材质:角钢\r\n2.除锈，防锈漆两道、银粉两道\r\n3.银粉两道","kg",5.3,null,""]
["","","阀门","","",null,null,""]
[12,"031003001036","螺纹阀门","1.类型:自动排气阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",1,null,""]
[13,"031003001037","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN20\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",6,null,""]
[14,"031003001038","螺纹阀门","1.类型:截止阀\r\n2.规格、压力等级:DN25\r\n3.连接形式:螺纹连接","个",2,null,""]
[15,"031003001039","螺纹阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN40\r\n3.连接形式:焊接","个",2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-44新地养护工区、超限超载监测站控制室 电气工程","index":54,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[14,0,14,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：44新地养护工区、超限超载监测站控制室 电气工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030404017011","配电箱","1.名称:AL1\r\n2.型号:300*400*200\r\n3.安装方式:墙内安装","台",1,null,""]
[2,"030412005001","荧光灯","1.名称:双管荧光灯\r\n2.规格:2*36W","套",3,null,""]
[3,"030404035007","插座","1.名称:五孔插座\r\n2.安装方式:距地0.3m","个",6,null,""]
[4,"030404034013","照明开关","1.名称:单联开关\r\n2.安装方式:距地1300","个",1,null,""]
[5,"030404034014","照明开关","1.名称:双联开关\r\n2.安装方式:距地1300","个",1,null,""]
[6,"030411001021","配管","1.规格:PC20","m",26.1,null,""]
[7,"030411004014","配线","1.规格:BV-2.5","m",45.3,null,""]
[8,"030411004015","配线","1.规格:BV-4","m",49.2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-45新地养护工区、超限超载监测站储煤仓 土建","index":55,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[9,0,9,4],[13,0,13,4],[15,0,15,4],[18,0,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：45新地养护工区、超限超载监测站储煤仓 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101003001","挖沟槽土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、挖土深度：1.6米","m³",72.4,null,""]
["2","010103001001","回填方","回填土质：原土回填\r\n运距：综合考虑各种运距","m³",33.2,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","运距：综合考虑各种运距\r\n土质类别：余土外运","m³",39.2,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["4","010403001001","石基础","M5水泥砂浆砌MU30片石","m³",31,null,""]
["5","010401003001","实心砖墙","M5水泥砂浆砌筑MU10砖砌体","m³",26.8,null,""]
["6","010404001001","垫层","中砂垫层","m³",22.8,null,""]
["L.楼地面装饰工程",{"$nulls":6},""]
["7","011101003001","细石混凝土楼地面","150厚级配砂砾（掺20%碎石）压实系数为0.97\r\n200厚C30砼","m²",112,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["8","011201001001","墙面一般抹灰","05J1-46-1","m²",71.1,null,""]
["9","011201001002","墙面一般抹灰","05J1-50-21","m²",74.8,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-46新地养护工区、超限超载监测站菜窖 土建","index":56,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[9,0,9,4],[12,0,12,4],[14,0,14,4],[23,0,23,4],[26,0,26,4],[28,0,28,4],[30,0,30,4],[33,0,33,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：46新地养护工区、超限超载监测站菜窖 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、挖土深度：2.5米以内","m³",91.8,null,""]
["2","010103001001","回填方","人工原土回填","m³",17.2,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","1、土质类别：一、二类土\r\n2、土方运距：综合各种运距","m³",100.52,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["4","010201001001","换填垫层","换填0.5米厚3:7灰土垫层","m³",25.92,null,""]
["5","010201004001","强夯地基","单次夯击能1000KN.M","m²",31.36,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["6","010401003002","实心砖墙","M7.5水砂浆砌筑MU10机制红砖\r\n墙体厚度370mm","m³",36.42,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["7","010501002001","带形基础","1、混凝土种类：商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C30\r\n","m³",5.6,null,""]
["8","010505003001","平板","1、混凝土种类:商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",3.76,null,""]
["9","010501001001","垫层","菜窖内300厚中砂","m³",5.3,null,""]
["10","010506001001","直形楼梯","1、混凝土种类:商品混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m²",5.62,null,""]
["11","010515001001","现浇构件钢筋","钢筋级别：一级钢\r\n钢筋直径：φ8","t",0.31,null,""]
["12","010515001002","现浇构件钢筋","钢筋级别：一级钢\r\n钢筋直径：φ6","t",0.11,null,""]
["13","010507001001","散水, 坡道","做法详见05J1-113-1\r\n散水下做300厚防冻砂","m²",17.92,null,""]
["14","010507004001","台阶","05J1-115-2","m²",2.7,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["15","010802004001","防盗门","1、门代号及洞口尺寸：M-1\r\n2、门框或扇外围尺寸：1200*2000\r\n","m²",2.4,null,""]
["16","010807001001","金属(塑钢、断桥)窗","双玻平开塑钢窗","m²",0.24,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["17","010902001001","屋面卷材防水","05J1-89、细石砼做法最薄处40厚、按2%找坡","m²",5.6,null,""]
["K.保温、隔热、防腐工程",{"$nulls":6},""]
["18","011001001001","保温隔热屋面","内装式保温混凝土底板贴150厚聚苯板","m²",5.6,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["19","011201001001","墙面一般抹灰","05J1-46-2外墙抹灰","m²",52.77,null,""]
["20","011406001001","抹灰面油漆","外墙面刷灰色外墙涂料两遍","m²",52.77,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-47新地养护工区、超限超载监测站菜窖 电气工程","index":57,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[12,0,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：47新地养护工区、超限超载监测站菜窖 电气工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030412001001","普通灯具","1.名称:壁灯","套",2,null,""]
[2,"030404034001","照明开关","1.名称:单联开关","个",1,null,""]
[3,"030411006002","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:PVC","个",3,null,""]
[4,"030411006003","接线盒","1.名称:开关盒\r\n2.材质:PVC","个",1,null,""]
[5,"030408001001","电力电缆","1.名称:YJV3*4","m",15.7,null,""]
[6,"030411001001","配管","1.名称:钢管\r\n2.规格:CS20","m",12.87,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-48新地养护工区、超限超载监测站电动伸缩门 土建","index":58,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[9,0,9,4],[12,0,12,4],[20,0,20,4],[23,0,23,4],[26,0,26,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：48新地养护工区、超限超载监测站电动伸缩门 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101002001","挖一般土方","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、机械挖土、人工配合","m³",51.66,null,""]
["2","010103001001","回填方","1、原土回填\r\n2、压实系数符合设计要求\r\n3、综合考虑各种运距","m³",39.1,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","1、余土外运\r\n2、综合考虑各种运距","m³",12.61,null,""]
["D.砌筑工程",{"$nulls":6},""]
["4","010403001001","石基础","M5水泥砂浆砌筑MU30片石","m³",5.4,null,""]
["5","010401003001","实心砖墙","M10混合砂浆砌筑MU10红机砖","m³",12.16,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["6","010501001001","垫层","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C15","m³",0.55,null,""]
["7","010501003001","独立基础","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25\r\n","m³",2.81,null,""]
["8","010502001001","矩形柱","1、混凝土类别：现浇混凝土\r\n2、混凝土强度等级：C25","m³",4.54,null,""]
["9","010503004001","圈梁",null,"m³",1.35,null,""]
["10","010515001001","现浇构件钢筋","钢筋类别：三级钢 直径\r\n钢筋直径：16","t",0.2,null,""]
["11","010515001002","现浇构件钢筋","钢筋类别：三级钢 直径\r\n钢筋直径：12","t",0.04,null,""]
["12","010515001003","现浇构件钢筋","钢筋类别：一级钢 箍筋\r\n钢筋直径：12","t",0.1,null,""]
["H.门窗工程",{"$nulls":6},""]
["13","010804006001","钢质花饰大门","铁艺大门做法参见12J9-1-82-6","m²",2.7,null,""]
["14","010805004001","电动伸缩门","电动伸缩门\r\n门宽L=9000mm高H=1500mm","樘",1,null,""]
["M.墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程",{"$nulls":6},""]
["15","011204001001","石材墙面","装饰墙干挂天然花岗岩","m²",32.88,null,""]
["16","011205001001","石材柱面","柱面干挂天然花岗岩","m²",26.88,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-49新地养护工区超限超载监测站消防蓄水池消防泵房 土建","index":59,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[5,0,5,4],[9,0,9,4],[12,0,12,4],[25,0,25,4],[29,0,29,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：49新地养护工区、超限超载监测站消防蓄水池、消防泵房 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["A 土石方工程",{"$nulls":6},""]
["1","010101002001","挖一般土方","土壤类别：一、二类土","m³",1730.53,null,""]
["2","010103001001","回填方","原土回填","m³",954.6,null,""]
["3","010103002001","余方弃置","土质类别：一、二类土\r\n土方运距：综合考虑个种运距","m³",1424.96,null,""]
["B 地基处理与边坡支护工程",{"$nulls":6},""]
["4","010201001001","换填垫层","换填1米深3:7灰土垫层","m³",300,null,""]
["5","010201004001","强夯地基","单击夯击能选1000KN.M","m²",220,null,""]
["E.混凝土及钢筋混凝土工程",{"$nulls":6},""]
["6","010501001001","垫层","混凝土类别：商品混凝土\r\n混凝土强度：C15","m³",22.72,null,""]
["7","010501004001","满堂基础","混凝土类别：商品混凝土\r\n混凝土强度：C30\r\n抗渗等级：P6","m³",55.04,null,""]
["8","010504001001","直形墙","混凝土类别：商品混凝土\r\n混凝土强度：C30\r\n抗渗等级：P6","m³",70.33,null,""]
["9","010505003001","平板","混凝土类别：商品混凝土\r\n混凝土强度：C30\r\n抗渗等级：P6","m³",36.2,null,""]
["10","010506001001","直形楼梯","混凝土类别：商品混凝土\r\n混凝土强度：C30\r\n","m²",7.07,null,""]
["11","010515001001","现浇构件钢筋","1、钢筋级别：一级钢\r\n2、钢筋直径：箍筋φ6","t",0.11,null,""]
["12","010515001002","现浇构件钢筋","钢筋级别：二级\r\n钢筋直径：Φ10","t",3.37,null,""]
["13","010515001003","现浇构件钢筋","钢筋级别：二级\r\n钢筋直径：Φ12","t",11.45,null,""]
["14","010507007001","检修孔","检修孔Φ1000","个",1,null,""]
["15","010507007002","通风帽","通风帽Φ1100","只",2,null,""]
["16","010507007003","通风管","通风管DN200","根",2,null,""]
["17","010606008001","钢梯","钢爬梯05j8-47-2-3","t",0.42,null,""]
["J.屋面及防水工程",{"$nulls":6},""]
["18","010902001001","屋面卷材防水","蓄水池顶板防水\r\n做法详见图纸","m²",211.5,null,""]
["19","010903001001","墙面卷材防水","蓄水池侧墙防水","m²",257.2,null,""]
["20","010904001001","底板防水","蓄水池底板防水","m²",220.16,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-50新地养护工区超限超载监测站消防蓄水池泵房 电气工程","index":60,"n_rows":13,"n_cols":8,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,5],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[12,0,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：50新地养护工区、超限超载监测站消防蓄水池泵房 电气工程",{"$nulls":5},"",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030412002001","工厂灯","1.名称:防水防尘灯","套",2,null,""]
[2,"030404034006","照明开关","1.名称:单联开关","个",1,null,""]
[3,"030411006003","接线盒","1.名称:接线盒\r\n2.材质:PVC","个",2,null,""]
[4,"030411006004","接线盒","1.名称:开关盒\r\n2.材质:PVC","个",1,null,""]
[5,"030411004009","配线","1.名称:电线\r\n2.型号:BV-2.5","m",25.5,null,""]
[6,"030411001016","配管","1.名称:PC20","m",8.5,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-51新地养护工区超限超载监测站消防蓄水池泵房 消防工程","index":61,"n_rows":15,"n_cols":8,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[14,0,14,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：51新地养护工区、超限超载监测站消防蓄水池泵房 消防工程",{"$nulls":6},""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030211003001","消防泵","1.型号:XBD6/15-SLH Q=15L/S ,H=60m，N=15Kw","台",2,null,""]
[2,"030109011001","潜水泵","1.型号:50WQ-15   Q=4.2L/S,H=10m , N=1.1Kw\r\n2.规格:详图纸\r\n3.:12S8-308","台",1,null,""]
[3,"030901012001","水泵软连接","","套",4,null,""]
[4,"031003001016","阀门","1.类型:液位控制阀\r\n2.规格、压力等级:DN100","个",2,null,""]
[5,"031003001017","阀门","1.类型:止回阀\r\n2.规格、压力等级:DN125","个",4,null,""]
[6,"031003001018","阀门","1.类型:闸阀\r\n2.规格、压力等级:DN125","个",4,null,""]
[7,"030601002002","压力仪表","1.名称:压力表","台",2,null,""]
[8,"031002003004","穿墙套管","1.规格:DN100","个",1,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-52新地养护工区超限超载检测站围墙 土建","index":62,"n_rows":11,"n_cols":8,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[10,0,10,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：52新地养护工区、超限超载检测站围墙 土建"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","040101002001","挖沟槽土方","1.土壤类别:一二类土\r\n2.挖土深度：3米以内\r\n","m³",3593.59,null,""]
["2","040103001001","回填方","运距：综合考虑各种运距","m³",2541.63,null,""]
["3","040103002001","余方弃置","运距：综合考虑各种运距","m³",702.39,null,""]
["4","010401003001","砖围墙","1、500厚防冻砂\r\n2、M7.5水泥砂浆砌筑MU30片石基础\r\n3、M10水泥砂浆砌筑MU10砖墙，宽370mm\r\n4、1:3水泥砂浆墙面抹灰\r\n5、墙面刷涂料\r\n","m",350,null,""]
["5","010401003001","铁艺围墙","1、铁艺围墙高度1.5米\r\n2、500厚防冻砂\r\n3、M7.5水泥砂浆砌筑片石基础\r\n4、C25砼地圈梁","m",217,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-53新地养护工区、超限超载监测站外网 电气工程","index":63,"n_rows":35,"n_cols":8,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[34,0,34,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：53新地养护工区、超限超载监测站外网 电气工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"010101003001","挖沟槽土方","1.土壤类别:一二类土\r\n2.弃土运距:踏勘现场自行考虑","m³",543.42,null,""]
[2,"010103001001","回填方","1.填方材料品种:回填土","m³",326.05,null,""]
[3,"010103001002","回填方","1.填方材料品种:回填砂","m³",217.37,null,""]
[4,"010103002001","余方弃置","1.运距:踏勘现场自行考虑","m³",217.37,null,""]
[5,"030408001001","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-3*4","m",187.62,null,""]
[6,"040803005001","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-3*4","个",9,null,""]
[7,"030408001002","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-4*70","m",56.38,null,""]
[8,"040803005002","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-4*70","个",4,null,""]
[9,"030408001003","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-3*10","m",814.86,null,""]
[10,"040803005003","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-3*10","个",17,null,""]
[11,"030408001004","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-4*16","m",285.14,null,""]
[12,"040803005004","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-4*16","个",4,null,""]
[13,"030408001005","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-4*50","m",59.24,null,""]
[14,"040803005005","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-4*50","个",2,null,""]
[15,"030408001006","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-3*16","m",51.43,null,""]
[16,"040803005006","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-3*16","个",2,null,""]
[17,"030408001007","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-4*6","m",51.62,null,""]
[18,"040803005007","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-4*6","个",2,null,""]
[19,"030408001008","电力电缆","1.名称:YJV22-1KV-3*2.5","m",37.33,null,""]
[20,"040803005008","电缆终端头","1.名称:YJV22-1KV-3*2.5","个",2,null,""]
[21,"030411001001","配管","1.名称:SC20","m",180.94,null,""]
[22,"030411001002","配管","1.名称:SC32","m",47.61,null,""]
[23,"030411001003","配管","1.名称:SC40","m",542.86,null,""]
[24,"030411001004","配管","1.名称:SC50","m",328.57,null,""]
[25,"030411001005","配管","1.名称:SC80","m",55.24,null,""]
[26,"030411001006","配管","1.名称:SC100","m",52.38,null,""]
[27,"030412009001","高杆灯","1.名称:高杆灯\r\n2.灯杆高度:12m\r\n3.光源数量:2*600W LED灯\r\n4.杆座材质、规格:混凝土基础","套",9,null,""]
[28,"030412009002","庭院灯","1.名称:HD4205(2*300W  LED灯)\r\n2.灯杆高度:3m\r\n3.杆座材质、规格:混凝土基础","套",5,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-54新地养护工区、超限超载监测站外网 给排水工程","index":64,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[18,0,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：54新地养护工区、超限超载监测站外网 给排水工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","外网","","",null,null,""]
[1,"031001007001","复合管","1.材质、规格:PPR铝塑复合管 DN80\r\n2.连接形式:热熔连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",69.27,null,""]
[2,"031001005001","污水管道","1.材质、规格:HDPE  De300\r\n2.连接形式:承插电热熔连接","m",27.6,null,""]
[3,"031001001001","镀锌钢管","1.规格、压力等级:热镀锌钢管 DN100\r\n2.连接形式:沟槽卡箍连接\r\n3.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计要求","m",54.82,null,""]
[4,"031201001002","管道刷油","1.除锈级别:轻锈\r\n2.油漆品种:红丹防锈漆两道，红色调和漆两道","m²",19.6,null,""]
[5,"040504002001","排水检查井","1.名称:Φ1200mm圆形\r\n2.井盖、井圈材质及规格:双层承重保温井口，上层设Φ700重型球墨铸铁井盖\r\n3.图集:05S7-16（有地下水）","座",14,null,""]
[6,"040504002002","地沟检查井","1.井盖、井圈材质及规格:双层承重保温井口，上层设Φ700重型球墨铸铁井盖\r\n2.图集:02J331","座",5,null,""]
[7,"011702031001","化粪池","1.化粪池规格:5#钢筋混凝土化粪池\r\n2.图集:详05S7-204","座",1,null,""]
[8,"011702031002","钢筋混凝土排污降温池","1.规格:2#钢筋混凝土排污降温池\r\n2.图集:详05S7-247(有地下水)","座",1,null,""]
["","","深水机井","","",null,null,""]
[9,"011706001001","成井","1.成井方式:详设计图纸","座",1,null,""]
["","","隔油池","","",null,null,""]
[10,"011702031003","隔油池","1.规格:隔油池\r\n2.图集:详04S519-72","座",1,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-55新地养护工区、超限超载监测站外网 热力外网","index":65,"n_rows":17,"n_cols":8,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[16,0,16,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：55新地养护工区、超限超载监测站外网 热力外网","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"031001002001","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN100\r\n3.连接形式:焊接连接\r\n4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求","m",105.82,null,""]
[2,"031001002002","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN80\r\n3.连接形式:焊接连接\r\n4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求","m",41.45,null,""]
[3,"031001002003","钢管","1.介质:焊接钢管\r\n2.规格、压力等级:DN40\r\n3.连接形式:焊接连接\r\n4.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计要求","m",322.91,null,""]
[4,"031201001001","管道刷油","1.除锈级别:轻锈\r\n2.油漆品种:红丹防锈漆，两遍","m²",98.1,null,""]
[5,"031208002001","管道绝热","1.绝热材料品种:玻璃棉管壳\r\n2.绝热厚度:50mm","m³",9.02,null,""]
[6,"031208007001","防潮层、保护层","1.材料:铝箔","m²",265.5,null,""]
[7,"031003003001","焊接法兰阀门","1.类型:泄水阀DN32\r\n2.连接形式:法兰连接","个",2,null,""]
[8,"031003003002","自动排气阀","1.类型:自动排气阀\r\n2.规格、压力等级:ZP88-1  DN25\r\n3.连接形式:法兰连接","个",2,null,""]
[9,"031003001001","伸缩器","1.轴向型波纹伸缩器，波纹数8~10波，补偿量及安装详见05S9-156","个",4,null,""]
[10,"031002001001","管道支架","1.材质:角钢\r\n2.管架形式:滑动支架\r\n3.除锈，防锈漆两道","kg",379.2,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-56新地养护工区、超限超载监测站外网 通讯工程","index":66,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,3],[1,4,1,6],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[9,0,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：56新地养护工区、超限超载监测站外网 通讯工程","","","","","","",""]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["","","整个项目","","",null,null,""]
[1,"030408003001","电缆保护管","1.材质:焊接钢管\r\n2.规格:Φ144*4mm","m",739.05,null,""]
[2,"030411004001","配线","1.配线形式:管内穿3mm镀锌铁丝","m",739.05,null,""]
[3,"040205001001","人孔井","1.其他:详图纸","座",13,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]

{"sheet":"800-57新地养护工区、超限超载监测站硬化","index":67,"n_rows":19,"n_cols":8,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,4,0],[2,1,4,1],[2,2,4,2],[2,3,4,3],[2,4,4,4],[2,5,4,5],[2,6,2,7],[3,7,4,7],[18,0,18,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["分部分项工程量清单"]
["工程名称：57新地养护工区、超限超载监测站硬化"]
["序号","项目编码","项目名称","项目特征描述","计量\n单位","工程数量","金额(元)"]
[{"$nulls":6},"综合","合价"]
[{"$nulls":6},"单价"]
["1","010101001001","平整场地","1、土壤类别：一、二类土\r\n2、土方运距：综合考虑各种运距\r\n","m²",26000,null,""]
["2","050101009001","种植土回（换）填","1.回填土质要求：种植土\r\n2.取土运距：综合考虑各种运距\r\n","m³",900,null,""]
["3","040202009001","砂砾石-养护工区硬化底基层","300厚灰土隔水层\r\n压实系数为0.96","m²",3543,null,""]
["4","040202014001","水泥稳定碎（砾）石-养护工区硬化基层","1.厚度:20cm\r\n2.水泥含量:重量比6:94\r\n3.石料规格:掺20%机碎石\r\n","m²",3543,null,""]
["5","040203007001","水泥混凝土路面-养护工区硬化面层","250厚c35砼路面\r\n","m²",3543,null,""]
["6","040202009002","砂砾石-卸载场钢筋砼硬化封层","20厘米砂砾垫层","m²",8600,null,""]
["7","040202014001","水泥稳定碎石-卸载场钢筋砼硬化底基层","20厘米水泥稳定级配碎石底基层（水泥：碎石=4:96）","m²",8600,null,""]
["8","040202014002","水泥稳定碎石-卸载场钢筋砼硬化基层","20厘米水泥稳定级配碎石基层（水泥：碎石=5:95）","m²",8600,null,""]
["9","040203007001","水泥混凝土-卸载场钢筋砼硬化面层","28厘米钢筋砼板\r\n弯拉强度不小于5MPa\r\n拉杆详图纸","m²",8600,null,""]
["10","040202014001","水泥稳定碎（砾）石-卸载场砂石地面底基层","280厚水泥稳定砂砾（掺20%机碎石）重量比6:94","m²",10950,null,""]
["11","040202005001","石灰、碎石、土-卸载场砂石地面基层","300厚碎石土","m²",10950,null,""]
["12","040202011001","碎石--卸载场砂石地面面层","300厚砂夹石\r\n压实系数大于等于0.97\r\n","m²",10950,null,""]
["13","040204004001","安砌侧（平、缘）石","C25预制砼路边石\r\n长度495mm\r\nM10水泥砂浆灌注","m",300,null,""]
["合    计",{"$nulls":6},0]